*Znění č.1 – 30.3.2020*

**PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ NA STAVENIŠTI**

*Dokument určující pravidla k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce dle požadavků zákona č. 309/2006 Sb. § 15*

*Akce:* Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice

*Místo stavby:* k.ú. Výškovice u Ostravy

parc. č. 793/36, 793/1

*Stavebník:* Statutární město Ostrava

*Projektant:* MARK VALA s.r.o.

*Zhotovitel:*  -

*Plán vypracoval: Koordinátor BOZP na staveništi*

Ing. Tomáš Večeře

Datum: 3/2020 Ing. Tomáš Večeře

OBSAH

[1. Úvod 4](#_Toc478302057)

[2. Identifikační údaje stavby 4](#_Toc478302058)

[3. Základní informace o stavbě 5](#_Toc478302059)

[3.1 Název a druh stavby: 5](#_Toc478302060)

[3.2 Umístění stavby: 5](#_Toc478302061)

[3.3 Účel stavby: 5](#_Toc478302062)

[3.4 Architektonické řešení 5](#_Toc478302063)

[3.5 Členění stavby na inženýrské a stavební objekty 5](#_Toc478302064)

[3.6 Stavební řešení 5](#_Toc478302065)

[4. Přehled právních předpisů 6](#_Toc478302066)

[5. Naplnění požadavků zákona č. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. 7](#_Toc478302067)

[5.1 Povinnost zpracování tohoto plánu vyplynula: 7](#_Toc478302068)

[5.2 Povinnost zadavatele stavebních prací (dle zákona č. 309/2006 Sb. § 14): 7](#_Toc478302069)

[5.3 Pravidla spolupráce: 7](#_Toc478302070)

[5.4 Povinnosti koordinátora ve fázi přípravy stavby: 7](#_Toc478302071)

[5.5 Povinnosti koordinátora ve fázi realizace stavby: 8](#_Toc478302072)

[5.6 Oprávnění koordinátora: 8](#_Toc478302073)

[5.7 Povinnosti zhotovitelů: 8](#_Toc478302074)

[6. Hlášení a vyšetřování mimořádných událostí 9](#_Toc478302075)

[6.1 Povinnosti zhotovitelů 9](#_Toc478302076)

[6.2 Požární poplachová směrnice 9](#_Toc478302077)

[6.3 Havárie vody, plynu nebo elektrické energie 10](#_Toc478302078)

[6.4 Důležitá telefonní čísla 10](#_Toc478302079)

[7. Požární ochrana 10](#_Toc478302080)

[7.1 Základní povinnosti v požární ochraně 10](#_Toc478302081)

[7.2 Opatření k zajištění PO 10](#_Toc478302082)

[8. Staveniště 11](#_Toc478302083)

[8.1 Zabezpečení, označení, přístup a vybavení staveniště: 11](#_Toc478302084)

[8.2 Inženýrské sítě: 12](#_Toc478302085)

[8.3 Zařízení pro rozvod energie: 12](#_Toc478302086)

[8.4 Skladovací prostory materiálů: 12](#_Toc478302087)

[9. Bezpečnostní opatření při jednotlivých pracovních činnostech 13](#_Toc478302088)

[9.1 Obecné požadavky na zajištění BOZP: 13](#_Toc478302089)

[9.2 Bourací práce: 13](#_Toc478302090)

[9.3 Zemní práce: 15](#_Toc478302091)

[9.4 Základové konstrukce: 16](#_Toc478302092)

[9.5 Monolitické železobetonové konstrukce: 17](#_Toc478302093)

[9.6 Nosné zdivo: 17](#_Toc478302094)

[9.7 Doprava a montáž těžkých konstrukčních stavebních dílů: 18](#_Toc478302095)

[9.8 Dokončovací práce: 20](#_Toc478302096)

[9.9 Komunikace a zpevněné plochy: 20](#_Toc478302097)

[9.10 Práce se stroji: 20](#_Toc478302098)

[9.11 Bezpečnostní opatření při práci ve výškách, na lešeních a na žebřících: 23](#_Toc478302099)

[10. Informace o rizicích 25](#_Toc478302100)

[11. Opatření při vzájemném prolínání prací 27](#_Toc478302101)

[12. Osobní ochranné pracovní pomůcky 27](#_Toc478302102)

[13. Aktualizace plánu BOZP 27](#_Toc478302103)

[14. Kontrolní činnost při realizaci stavby 27](#_Toc478302104)

[15. Závěr 28](#_Toc478302105)

[Příloha č.1 – Oznámení o zahájení prací 29](#_Toc478302106)

[Příloha č.2 – Seznam zhotovitelů 31](#_Toc478302107)

[Příloha č.3 – Záznam o seznámení s plánem BOZP 33](#_Toc478302113)

# Úvod

Cílem Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Plán BOZP) na staveništi je zkoordinovat a zajistit bezpečné pracovní prostředí pro všechny, kteří na staveništi pracují nebo se v bezprostřední blízkosti stavebních prací pohybují. Plán funguje jako koordinační a řídící nástroj k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Plán BOZP je zpracován v rámci přípravy stavby „Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice“ na základě naplnění požadavku zákona č. 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, neboť budou v rámci realizace záměru prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví:

* Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb
* Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m

Tento plán bude koordinátorem pro realizaci stavby aktualizován s ohledem k vybraným zhotovitelům a předloženým technologickým postupům, přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Plán BOZP byl zpracován na základě projektové dokumentace “ Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice“ zpracované zpracované MARK VALA s.r.o., v říjnu 2019.

# Identifikační údaje stavby

Akce: **Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice**

Místo stavby: k.ú. Výškovice u Ostravy, parc. č. 793/36, 793/1

Stavebník: **Městský obvod Ostrava-Jih**

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Projektant: **MARK VALA s.r.o.**

Josefská 516/1, 602 00 Brno – město

Zodpovědný projektant – Ing. Richard Vala

tel. +420 724 519 635 e-mail: vala@markvala.cz

Hlavní zhotovitel: **bude určen na základě VŘ**

Koordinátor BOZP: **Ing. Tomáš Večeře**

Koordinátor BOZP při přípravě i při realizaci stavby

Sebranice 202, 569 62 Sebranice u Litomyšle

Osvědčení o odborné způsobilosti č. ROVS/1440/KOO/2019

tel. 732 598 281 e-mail: [Tomas.Vecere@seznam.cz](mailto:Tomas.Vecere@seznam.cz)

Předpokládané lhůty výstavby: Zahájení stavby: 04/2020

Plánované dokončení: 08/2021

# Základní informace o stavbě

## Název a druh stavby:

Jedná se o stavební úpravy stávajícího panelového bytového domu.

## Umístění stavby:

Řešený objekt se nachází v k.ú. Výškovice u Ostravy na parc. č. 793/36, řešení vstupní schodiště se nachází na pozemku p.č. 793/1.

## Účel stavby:

Jedná se o panelový bytový dům se 78 bytovými jednotkami.

## Architektonické řešení

Jedná se o stávající objekt, kompozice tvarového řešení zůstane bez změn.

Hlavní plocha fasády bude v odstínech světle oranžové, vč. soklové části, která bude opatřena hydrofobním bezbarvým nátěrem. Oplechování v odstínech šedé.

## Stavební řešení

Stavební úpravy objektu řeší zateplení fasády, výměnu hlavních a vedlejších vstupních dveří, vč. výměny oken na chodbě BD. Dále sanace balkonů vč. nového zábradlí, ve spodních patrech vč. mříží. Stávající zateplení fasády bude odstraněno. Ploché střechy byly v minulosti zatepleny, bez úpravy mimo navazující kce a zateplení (tzn. nové oplechování atp.)

Konstrukční systém objektu je panelový – typu T06B – BTS (věžový dům), panely pravděpodobně struskopemzobetonové, obvodový plášť pravděpodobně parapetní s meziokenními pilířky.

# Přehled právních předpisů

* Nařízení vlády č. **591/2006** Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
* Nařízení vlády č. **378/2001** Sb. [požadavky na bezpečný provoz a používání strojů](http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=51782&nr=378%7E2F2001&rpp=15#local-content)
* Nařízení vlády č. **362/2005** Sb. [o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky](http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=60408&fulltext=&nr=362%7E2F2005&part=&name=&rpp=15#local-content)
* Nařízení vlády č. **309/2006** Sb. [zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci](http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62779&nr=309%7E2F2006&rpp=15#local-content), ve znění pozdějších předpisů
* **(EU) 2016/425** o osobních ochranných prostředcích
* Nařízení vlády č. **101/2005** Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
* Nařízení vlády č. **272/2011** Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
* Zákon č. **262/2006** Sb., Zákoník práce, který stanoví základní povinnosti zaměstnavatelů
* Nařízení vlády č. **495/2001** Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků
* Nařízení vlády č. **375/2017** Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
* Nařízení vlády č. **201/2010** Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
* Zákon č. **183/2006** Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
* Vyhláška č. **50/1978** Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice
* Vyhláška č. **48/1982** Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
* Vyhláška č. **87/2000** Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
* Vyhláška č. **432/2003** Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
* Vyhláška č. **268/2009** Sb., o technických požadavcích na stavby
* Vyhláška č. **361/2007** Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
* Novela vyhlášky č. **23/2008** Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

# Naplnění požadavků zákona č. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.

## Povinnost zpracování tohoto plánu vyplynula:

1. z důvodu výskytu prací a činností se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví uvedenými v příloze č.5 n.v. 591/2006 Sb.

* **Práce spojené s montáží a demontáží těžkých stavebních dílů určených pro trvalé zabudování do staveb.**
* **Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m**

## Povinnost zadavatele stavebních prací (dle zákona č. 309/2006 Sb. § 15):

1. Doručit oznámení o zahájení stavebních prací (viz. Příloha č. 1) Oblastnímu inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, z důvodu že“:

* celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

**Toto oznámení musí být vyvěšeno na viditelném místě u vstupu na staveniště.**

1. Určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi z důvodu, že na stavbě budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.
2. Zadavatel je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace  
   pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho  
   vědomím zdržovat na pracovišti, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou  
   dobu realizace akce.

## Pravidla spolupráce:

Realizace stavby vyžaduje spolupráci všech zúčastněných stran. Tento oddíl stanovuje povinnosti a pravomoci zainteresovaných stran na realizaci stavby v otázkách BOZP. Staveniště je zápisem o předání a převzetí (NV č. 591/2006 Sb., § 2, odst. 3) předáno zhotoviteli a je tedy jeho pracovištěm. Zhotovitel může dále dílčí pracoviště předat zápisem o předání a převzetí dalším podzhotovitelům (subdodavatelům).

K naplnění požadavků zákona č. 309/2006 Sb. byl ustanoven pro přípravu a realizaci stavby Koordinátor BOZP, který je přímo podřízen zadavateli stavby. Koordinátor BOZP je oprávněn požadovat po zhotovitelích prokázání plnění ustanovení jednotlivých právních předpisů (viz. kap. 4) a tohoto plánu BOZP. Zřízení funkce koordinátora BOZP nezbavuje jednotlivé zhotovitele povinností plnit na úseku BOZP jim stanovené předpisy (viz kap. 4).

## Povinnosti koordinátora ve fázi přípravy stavby:

Koordinátor je při přípravě stavby povinen:

- v dostatečném časovém předstihu předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě (viz kap. č. 4), informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci

- bez zbytečného odkladu předat projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě, veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti.

## Povinnosti koordinátora ve fázi realizace stavby:

Koordinátor je povinen bez zbytečného odkladu předat zhotoviteli veškeré informace o zdravotních rizicích, které jsou mu známy (před i v průběhu realizace) a které se dotýkají jeho činnosti. Dále je povinen upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem a vyžadovat sjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření.

Koordinátor oznamuje zadavateli stavby případy, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy.

Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám. Koordinátor tento dokument udržuje po celou dobu realizace stavby v aktuální podobě. Do „Plánu BOZP" musí být promítnuty veškeré známé skutečnosti (fyzický stav uspořádaní staveniště, řešené závady, úrazy, změny legislativy, změny zhotovitelů, změny technologických plánů), které mohou mít vliv na BOZP  
na stavbě.

V případě markantních změn bude rozeslána elektronickou formou všem zástupcům zhotovitelů (viz příloha č.2) nová verze plánu BOZP s vyznačenými změnami.

## Oprávnění koordinátora:

**Koordinátor BOZP je oprávněn:**

- v případě porušování předpisů vztahujících se k zajištění BOZP může vykázat ze staveniště zaměstnance zhotovitele bez nároku na úhradu vzniklé škody zhotoviteli.

- vstupovat bez ohlášení na staveniště a na pracoviště jednotlivých zhotovitelů,

- požadovat po zhotovitelích prokázání plnění ustanovení právních předpisů zejména prokázání provádění zkoušek a revizí technických zařízení a strojů, prokázání způsobilosti obsluh technických zařízení a strojů, prokázání kvalifikace (školení) pracujících osob a jejich zdravotní způsobilost (např. pro práce ve výšce),

- požadovat po zhotovitelích prokázání přidělení, používání a kontrolování OOPP

- vyžádat si provedení dechové zkoušky za účelem zjištění požití alkoholických nápojů,

- vykázat pracovníka zhotovitele ze stavby v případě, že u něj budou patrné příznaky požití alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek.

## Povinnosti zhotovitelů:

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady pro zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora a postupovat podle dohodnutých opatření.

**Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP provedení kontroly na svém pracovišti, akceptovat pokyny koordinátora BOZP, respektovat připomínky a návrhy v oblasti BOZP (zvýšení úrovně BOZP, bezpečnostní značení, zákaz činnosti ohrožující zdraví a život ostatních osob, majetek a životní prostředí).**

Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance, je povinna poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5-ti pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele.

Každý zhotovitel prací, který objednává k realizaci prací dalšího zhotovitele prací = podzhotovitele, je povinen o této skutečnosti **informovat zadavatele (investora) a koordinátora BOZP,** a to před nástupem pracovníků nového podzhotovitele na stavbu.

Všichni zhotovitelé, ať už právnické nebo podnikající fyzické osoby, jsou zodpovědní za zajištění BOZP při výkonu všech svých činností v souladu s právními předpisy ČR), a to na svých pracovištích a pro všechny své pracovníky (zaměstnance). Pokud je pro činnost vykonávanou pracovníky zhotovitele vyžadována právními předpisy ČR zvláštní způsobilost, odbornost nebo kvalifikace (dále jen způsobilost) je povinností zhotovitele zajistit, aby každou takovou činnost vykonávali pouze způsobilí pracovníci (zaměstnanci). V opačném případě může být zhotovitel ze staveniště vykázán.

Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP při aktualizaci  
plánu BOZP.

# Hlášení a vyšetřování mimořádných událostí

## Povinnosti zhotovitelů

Generální dodavatel stavby přijme opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou požáry, havárie, povodně a jiná závažná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí.

Generální zhotovitel stavby je povinen zajistit a určit podle druhu činností a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR a organizují evakuaci zaměstnanců.

Každý zhotovitel je povinen prokazatelně hlásit všechny situace, které by mohly vést ke vzniku mimořádné události.

## Požární poplachová směrnice

Požární poplachová směrnice vymezuje povinnosti zaměstnanců v případě vzniků požárů a sleduje provedení rychlého a účinného zákroku v případě požáru, nehody, pohromy a jiného stavu nouze.

Každý je povinen ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení.

**Při požáru volejte telefonní číslo 150**

V hlášení uveďte: kdo volá, kde hoří, co hoří

Po oznámení volající vyčká na zpětný dotaz Ohlašovny požárů HZS

**Pomoc při zdolávání požáru:**

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, provést opatření k zamezení jeho šíření. Každý je povinen poskytnout osobní pomoc jednotce PO na výzvu velitele zásahu.

Při hašení elektrických zařízení pod napětím je zakázáno používat vody, vodních a pěnových hasicích přístrojů.

Způsoby vyhlašování požárního poplachu:

Požární poplach je vyhlašován:

Pro zaměstnance hlasitým voláním **hoří**

Pro jednotku PO na telefonním čísle 150

Povinnosti po vyhlášení požárního poplachu:

Vedoucí provozu:

* Zajistí vypnutí elektrického proudu a plynu a podle možností zajistí odstranění hořlavých komponentů, které mohou zvyšovat riziko šíření požáru a dále organizovat a řídit evakuaci přítomných osob.
* Ihned zajistí podle možností odjezd všech motorových vozidel z místa ohrožení

Zaměstnanci a další osoby:

* Zachovávají klid a rozvahu, nepřekáží při zásahu jednotek PO. V případě bezprostředního nebezpečí ihned opustit ohrožený prostora shromáždí se na určeném místě

## Havárie vody, plynu nebo elektrické energie

Při havárii vody, plynu nebo elektrické energie vedoucí zaměstnanec zajistí vypnutí elektrického proudu, plynu, nebo vody podle situace a ohlásí havárii na příslušné telefonní číslo.

## Důležitá telefonní čísla

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150

RYCHLÁ LÉKAŘSKÁ POMOC 155

POLICIE ČR 158

# Požární ochrana

## Základní povinnosti v požární ochraně

Z hlediska požární ochrany musí být stavba zajištěna ve smyslu ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně

Během prací musí být zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům a přístupnost a akceschopnost požárních hydrantů. Dále musí být zachována průjezdnost komunikací.

## Opatření k zajištění PO

**PO na staveništi**

Požární bezpečnost na staveništi bude zajišťována především důsledným dodržováním zásad požární ochrany.

Činnosti prováděné při realizaci stavby nepředstavují zvýšené riziko vzniku požáru. Je však nutné dbát, aby bylo staveniště při jeho opuštění řádně zabezpečeno proti vzniku požáru, zejména aby byly zabezpečeny zdroje energií. Dále musí být před opuštění staveniště určena osoba, která bude vykonávat požární dohled na staveništi během přerušení prací.

Všichni zaměstnanci, kteří se na stavbě vyskytují, musí být prokazatelně seznámeni s umístěním a použitím hasicích přístrojů.

**Základní povinnosti všech osob v PO**

Každá osoba je povinná:

* Počínat si tak, aby nezavdala příčinu ke vzniku požáru, neohrozila život a zdraví osob a majetek
* Znát rozmístění hasebních prostředků na staveništi, ovládat jejich použití a nepoužívat je k jiným účelům než k účelům PO
* Hlásit nadřízenému zaměstnanci zjištěné požární závady a zjevné porušování požárně bezpečnostních předpisů
* Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností
* Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.

# Staveniště

## Zabezpečení, označení, přístup a vybavení staveniště:

Staveniště se bude nacházet na pozemku investora na p.č. 793/1 a bude zahrnovat hlavně lešení kolem objektu na p.č. 793/36 a oplocený sklad + zařízení staveniště na parkovišti před objektem. Staveniště bude vymezeno dle projektové dokumentace – koordinační situace C1. Pokud dojde ke změně uspořádání a umístění staveniště bude toto nejprve odsouhlaseno koordinátorem BOZP pro realizaci stavby.

Staveniště se nachází na exponovaném místě se zvýšeným pohybem třetích osob, a proto bude důsledně zabráněno přístupu cizích osob na staveniště. Lešení kolem objektu bude oploceno tak, aby nebyl možný přístup do ohroženého prostoru lešení tj. do vzdálenosti 4 m od lešení. U vstupů do objektu bude ve stejném rozsahu zřízen zastřešený podchod chránící obyvatele objektu při svtupu. Staveniště bude oploceno do výšky 1,8 m. Na každém vstupu bude na viditelném místě umístěna bezpečnostní tabulka „Vstup na staveniště zakázán". Zabezpečení obvodu staveniště (celistvosti a neporušenosti oplocení), včetně zařízení staveniště bude kontrolováno každodenně hlavním zhotovitelem stavby a koordinátorem BOZP při pravidelných kontrolních dnech. V případě práce mimo toto staveniště budou práce zabezpečeny dle n.v. 591/2006 Sb, zpevněné plochy alespoň výstražnou páskou. U hlavního vstupu na staveniště budou viditelně vyvěšeny následující informace:

* štítek „stavba povolena“
* ohlášení o zahájení prací na OIP
* vstup na staveniště zakázán

V kontejneru zařízení staveniště bude k dispozici odpovídajícím způsobem vybavená lékárna první pomoci, jejíž obsah bude kontrolován a doplňován, dále zařízení pro přivolání rychlé záchranné služby v případě úrazu, požáru nebo jiného stavu nouze a místo pro poskytnutí první pomoci.

Dále zde bude umístěno sociální zázemí pro pracovníky.

Po dobu stavebních úprav zajistí generální dodavatel přístup do objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu.

## Inženýrské sítě:

V okolí objektu ani v předpokládaném prostoru staveniště se nenachází žádné nadzemní sítě. Plánovaný rozsah prací nepředpokládá výkopové práce a narušení ochranným pásem stávajícíh vedení a sítí.

## Zařízení pro rozvod energie:

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu  
rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny.

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.

## Skladovací prostory materiálů:

Stavební materiál bude na staveništi skladován na plochách k tomu určených, drobný materiál muže být skladován v kontejnerech zázemí staveniště. Při skladování a manipulaci s materiálem je nutno dodržet tyto bezpečnostní požadavky:

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů.

Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.

Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe.

Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například operami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu.

Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zákona č.356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

# Bezpečnostní opatření při jednotlivých pracovních činnostech

## Obecné požadavky na zajištění BOZP:

* Všechny osoby vyskytující se na staveništi jsou povinny dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO při prováděných činnostech na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora stavby.
* Zhotovitel stavby je povinen spolupodílet se na zabezpečení bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek, postupovat v dohodě s koordinátorem a ve spolupráci s ostatními zhotoviteli a jinými osobami na staveništi a činit příslušná potřebná opatření.
* Na základě zhodnocení rizik práce jsou zhotovitelé prací povinni se vzájemně informovat o přijatých opatřeních na odstranění rizik práce a dále jsou povinni své pracovníky seznámit s konkrétními riziky práce při plnění pracovních povinností.
* **Za dodržování předpisů a pokynů k zajištění BOZP a PO jsou odpovědní jednotliví vedoucí zaměstnanci zhotovitelů, v případě provádění prací prostřednictvím OSVČ jsou odpovědné jednotlivé osoby.**
* Pro všechny osoby vyskytující se na staveništi platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a zneužívání jiných návykových látek na staveništi a zákaz vstupu pod jejich vlivem na staveniště. V případě vzniku podezření, že se na staveništi vyskytuje osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, je povinnost stavbyvedoucího prováděné práce přerušit a osobu vykázat mimo staveniště, provést kontrolní šetření na přítomnost alkoholu v dechu popř. přítomnost návykové látky v těle.
* Zhotovitel stavby vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností a přitom postupuje podle platných předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, mezi jednotlivými dílčími zhotoviteli musí probíhat prokazatelné předání, převzetí pracoviště dle harmonogramu prací (např. zápis ve stavebním deníku).
* Všechny osoby provádějící práce na stavbě musí být proškoleny a seznámeny s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a PO, v souladu se zákoníkem práce a dalšími právními předpisy.
* Osoby vyskytující se na staveništi nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena.
* Každé zranění nebo úraz, ke kterému na staveništi dojde, je nutno ohlásit stavbyvedoucímu a tento zajistí jeho zapsání do knihy úrazů nebo stavebního deníku. Na staveništi musí být k dispozici odpovídajícím způsobem vybavená lékárna první pomoci, jejíž obsah je pravidelně kontrolován a doplňován, dále zařízení pro přivolání rychlé záchranné pomoci v případě úrazu, požáru nebo jiného stavu nouze.

## Lešenářské práce:

Dočasné stavební konstrukce – fasádní lešení bude montováno, užíváno a demontováno dle ČSN 73 8101 stavební lešení a výtahy a n.v. č. 362/2005 Sb.

* Je nutné dodržovat ochranná opatření stanovená v kapitole 9.9 Bezpečnostní opatření při práci ve výškách, na lešeních a na žebřících
* Současně s postupem montáže musí být zajišťována prostorová tuhost a stabilita konstrukce, jakož i vybavení a vystrojení všemi doplňkovými součástmi (zábradlí, podlahy, výstupy, okopová prkna apod.) v jednotlivých postupových úrovních (patrech).
* Dokončené lešení bude předáno zhotoviteli, o předání bude proveden zápis do stavebního deníku.
* Při demontáži (opačný postup, než byla prováděna montáž), musí být v každé fázi zajištěna stabilita a tuhost zbytku demontované konstrukce, přičemž platí zákaz shazování součástí lešení.
* Při montáži a demontáži lešení musí pracovníci používat přidělené OOPP, zvláště ochranné přilby a vhodné prostředky osobního zabezpečení (zachycovací postroj, apod.).
* Vzniknou-li nepříznivé podmínky, například menší dohlednost než 30 m, větší síla větru než 8 m/s, námraza, bouřka atd., musí být práce přerušena.
* Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací, tj.
* odbornou způsobilostí, doloženou lešenářským průkazem a způsobilostí zdravotní, posouzenou lékařskou prohlídkou.
* Výška zábradlí musí být nejméně 1,1 m, u zarážky 15 cm.
* Zábradlí u vnitřních okrajů pracovních podlah se nemusí provádět, pokud mezera mezi podlahou a přilehlou stěnou není širší než 25 cm.
* Přístup pracovníků na podlahy lešení se zpravidla zajišťuje pomocí výstupových žebříků Výstupy do jednotlivých pater lešení nesmějí být nad sebou a nelze je provádět průběžně přes dvě a více pater.

## Bourací a demontážní práce:

Realizace záměru předpokládá demontáže měněných výplní otvorů, demontáže stávajících zábradlí a jejich výplní, dále demontáž stávajícího KZS včetně klempířských prvků. Při provádění bouracích a demontážních prací je nutné dodržovat zásady stanovené v n.v. 591/2006 Sb., Příloha č.3, kapitola XII – bourací práce, zejména:

* Ochranná opatření stanovená v kapitole 9.9 Bezpečnostní opatření při práci ve výškách, na lešeních a na žebřících.
* Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací.
* Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy.
* Při demontáži výplní otvorů a zábradlí musí být v každé fázi dostatečně zajištěna stabilita prvku tak, aby nemohlo dojít k vysmeknutí a jeho pádu.
* Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací, například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.

## Doprava a montáž těžkých konstrukčních stavebních dílů:

V této kapitole je řešena zejména montáž jednotlivých výplní otvorů a dále montáž zábradlí. Při provádění je nutné dodržet následující bezpečnostní opatření.

* Je nutné dodržovat ochranná opatření stanovená v kapitole 9.9 Bezpečnostní opatření při práci ve výškách, na lešeních a na žebřících.
* Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají stávající konstrukce popř. lešení.
* Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné skladování zbývajících dílců.
* Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu.
* Je zakázáno pohybovat se pod přemisťovaným dílcem

## Provádění KZS:

V rámci realizace zateplení fasád dojde k provedení kontaktního zateplovacího systému. Při provádění zateplení fasády nevznikají zásadní rizika, největší riziko při provádění prací je nebezpeční pádu z výšky, které bude eliminováno fasádním lešením přesahujícím výšku atiky min. o 1,1 m a provedeným dle ČSN 73 8101 stavební lešení a výtahy a n.v. č. 362/2005 Sb.

* Je nutné dodržovat ochranná opatření stanovená v kapitole 9.9 Bezpečnostní opatření při práci ve výškách, na lešeních a na žebřících
* Při všech pracích, při kterých hrozí odstříknutí, odlétnutí nebo odštípnutí materiálu používat odpovídající OOPP (vhodný pracovní oděv, popř. rukavice, ochranné brýle)
* K dopravě materiálu na lešení bude použito elektrického navijáku umístěného v nejvyšším podlaží lešení. Pod místem zdvihání materiálu bude ohrazen nebezpečný prostor pod zdvihaným břemenem o rozměrech půdorysného rozměru největšího zdvihaného břemena zvětšeného o 1 m na každou stranu. Ohrazení bude provedeno ze tří stran pomocí bezpečnostního plůtku výšky 1 m, z jedné strany bude zachován přístup do tohoto prostoru.
* Práce na lešení bude organizována tak, aby pracovníci neprováděli práce bezprostředně nad sebou a minimalizovalo se tak riziko zasažení padajícím materiálem z vyšších pater lešení.

## Dokončovací práce:

Dokončovací práce zahrnují zapravení interiérové a exteriérové strany oken, vnitřní výmalby a dalších dokončovacích prací.

* Je nutné dodržovat ochranná opatření stanovená v kapitole 9.9 Bezpečnostní opatření při práci ve výškách, na lešeních a na žebřících
* Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky
* Materiál pro malířské práce skladovat výhradně v originálních obalech, při práci s ním nejíst a nepít
* Při všech dokončovacích pracích, při kterých hrozí odstříknutí, odlétnutí nebo odštípnutí materiálu používat odpovídající OOPP (vhodný pracovní oděv, popř. rukavice, ochranné brýle)
* Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním právním předpisem.

## Komunikace a zpevněné plochy:

Při provádění zpevněných ploch je nejdůležitějším krokem k zajištění BOZP vyloučení provozu a stanovení náhradních komunikačních tras. Náhradní komunikační trasy budou určeny během výstavby dle skutečné situace na staveništi.

## Práce se stroji:

**Obecné požadavky na obsluhu strojů**

* Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek.
* Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami
* Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně

**Zásady práce s elektrickými zařízeními**

* el. nářadí nesmí být vystaveno dešti, nesmí být používáno ve vlhku, v mokru nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu.
* el. nářadí se smí používat jen pro práci, pro kterou je určeno, nesmí být přetěžováno.
* obsluha musí pracovat s nářadím jen tam, kam bezpečně dosáhne, při práci musí udržovat stabilní postoj a rovnováhu.
* el. nářadí musí být odpojeno, není-li používáno, před opravami a při výměně příslušenství.
* před používáním nářadí musí být el. nářadí prohlédnuto, v případě zjištění poškození krytů, prasklin, vadného upevnění, poškození spínačů apod. nesmí být používáno.
* nářadí se nesmí přenášet za přívodní kabel, ani se tento kabel nesmí používat k vytažení vidlice ze zásuvky.
* přívodní kabel nesmí být kladen na ostré hrany, podle potřeby je nutné ho chránit před nechanickým poškozením

**Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce**

* Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha.
* Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem.
* Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání.
* Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje.
* Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí.

## Bezpečnostní opatření při práci ve výškách, na lešeních a na žebřících:

Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

Ochranu proti pádu není nutné provádět

a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"),

b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují 0,25 m,

c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod korunou vyzdívané zdi.

Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.

Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením.

Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,0 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m

* Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou
* Je nutné zabránit pádu materiálu a nářadí bezpečným ukládáním mimo okraj, zajistit proti pádu, zajištění volných okrajů okapovou lištou, vyloučení práce pod pracovištěm, opatření lešení zarážkou v úrovni podlahy výšky 0,15 m, dále pak vymezením a ohraničení ochranného pásma pod místem práce ve výškách, zamezení přístupu do těchto pásem a používáním vhodných upínacích postrojů pro pracovní pomůcky
* **Za nepříznivé povětrnostní situace musí být práce ve výškách okamžitě zastavena, za tu se považuje:**

**1) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy**

**2) čerstvý vítr o rychlosti nad 11 ms-1, 8 ms-1při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů**

**3) dohlednost v místě práce menší než 30 m**

**4) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C**

**Používání žebříků**

* Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu.
* Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak
* Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba
* Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volná prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m.
* Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky

**Dočasné stavební konstrukce**

* Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují.
* Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky prokázána,

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce,

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení,

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem,

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery,

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, rampy nebo výtahy).

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami.

# Informace o rizicích

**Skladování**

* pád skladovaného materiálu
* zasypání pracovníka

**Montáž lešení**

* pád pracovníka
* zranění dopravovaným zavěšeným dílcem
* pád materiálu na osoby užívající objekt

**Fasádní zateplovací systém**

* zasažení očí při odstříknutí, odštípnutí a odlétnutí materiálu
* pád materiálu na osoby užívající objekt
* pád pracovníka

**Doprava a montáž těžkých konstrukčních stavebních dílů**

* pád materiálu na pracovníka
* rizika vyplývající z práce ve výškách, na lešeních a na žebřících
* propadnutí pracovníka otvorem
* poranění pracovníka zavěšeným dílcem

**Dokončovací práce**

* pád materiálu na pracovníka
* rizika vyplývající z práce ve výškách, na lešeních a na žebřících
* zasažení očí při odstříknutí, odštípnutí a odlétnutí materiálu
* zakopnutí a pád osob

**Rizika vznikající při práci s mechanizací**

* přitlačení a zachycení osoby částí stroje
* zasažení pracovníka pracovním zařízením stroje
* přejetí, sražení, naražení na pevnou překážku
* zasažení osoby padajícím materiálem
* zřícení, sesunutí, převrácení stroje
* samovolný pohyb stroje

**Komunikace (při výjezdu ze staveniště)**

* náraz a najetí vozidla na překážku
* sražení osoby na komunikaci vozidlem
* srážka vozidel (čelní, z boku, zezadu)

**Práce ve výškách, na lešení a na žebřících**

* pád zaměstnance z výšky nebo do hloubky
* propadnutí otvorem
* pád břemen, nářadí a materiálu na pracovníka
* pád ze žebříku
* ztráta stability lešení

# Opatření při vzájemném prolínání prací

V případě vzájemného prolínání prací se musejí jednotliví zhotovitelé vzájemně informovat plánovaném postupu a možných rizicích. Pokud to pracovní postup přímo nevyžaduje, je nutné vyloučit práci přímo nad sebou, vytvořit a ohradit ochranné pásmo pod prací ve výšce, popř. zastavit práci jednu z prací.

**Prolínání prací a současné pracovní činnosti budou konzultovány s koordinátorem v průběhu výstavby při jednotlivých kontrolních dnech stavby.**

# Osobní ochranné pracovní pomůcky

Osoby přítomné na staveništi nebo vykonávající práce v dohodnutém rozsahu na staveništi jsou povinny používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) dle rizika práce:

* **Ochranné přilby:** montáž a demontáž lešení
* **Ochranná obuv s podešvemi odolnými proti propíchnutí**: po celou dobu realizace
* **Ochranné brýle:** práce, při kterých hrozí odstříknutí, odlétnutí nebo odštípnutí materiálu (např. utěsňování a sekání, sváření, broušení a rozbrušování)
* **Výstražné oděvy**: etapa hrubé stavby, práce v součinnosti se stroji, jeřábem
* **Prostředky osobního zabezpečení** - pracovní polohovací systémy a systémy zachycení pádu – práce ve výškách, kdy nelze použít kolektivního zajištění

Další OOPP (rukavice, svářecí štít, obličejový štít atd.) budou použity dle uvážení osoby vykonávající dozor nad stavbou, popř. osoby vykonávající činnost vyžadující odbornou způsobilost

# Aktualizace plánu BOZP

Tento plán bude koordinátorem pro realizaci stavby aktualizován s ohledem k vybraným zhotovitelům a předloženým technologickým postupům, přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

V průběhu stavby dále koordinátor BOZP pro realizaci aktualizuje Plán BOZP při změnách či doplněních a v případech, která mají nebo mohou mít vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

V případě markantních změn bude rozeslána elektronickou formou všem zástupcům zhotovitelů (viz příloha č.2) nová verze plánu BOZP s vyznačenými změnami.

# Kontrolní činnost při realizaci stavby

Kontroly na staveništi se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci bude  
provádět koordinátor BOZP na staveništi při pravidelných kontrolních dnech.

Na kontrolní dni BOZP budou přítomni:

- zodpovědný stavbyvedoucí nebo mistr hlavního zhotovitele stavby,

- koordinátor BOZP

- zástupci zhotovitelů, kteří budou vyzváni koordinátorem BOZP

Při zjištění, že nejsou na staveništi dodržovány požadavky na BOZP bude požadovat bez odkladu okamžité zjednání nápravy. Se zjištěnými nedostatky prokazatelně seznámí všechny zhotovitele a uvede, jakým způsobem byly zjištěné nedostatky odstraněny.

Do stavebního deníku provádí koordinátor BOZP zápisy v případě zjištění porušení předpisů a dále v těch případech, kdy je kontrola pracoviště nebo zařízení stanovena jiným právním nebo technickým předpisem např. přejímka lešení, pravidelná kontrola lešení, kontrola stavebního výtahu atd.

Z provedené kontroly bude sepsán zápis a podepsán jednotlivými účastníky, originál zarchivuje Koordinátor BOZP, kopie bude rozeslána účastníkům elektronickou formou.

# Závěr

Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její dodavatele a zaměstnance, kteří s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni- viz. příloha č. 1

V Sebranicích 03/2020 Ing. Tomáš Večeře

# Příloha č.1 – Seznam zhotovitelů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Seznam zhotovitelů* |  |  |
|  |  |
| *Níže podepsaní zástupci zhotovitele stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni a souhlasí s Plánem BOZP dle NV 591/2006 Sb. § 7 písm. c)* | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Název firmy, druh činnosti* | *Datum nástupu* | *Jméno zástupce firmy/podpis/telefon* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Název firmy, druh činnosti* | *Datum nástupu* | *Jméno zástupce firmy/podpis/telefon* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Příloha č.2 – Záznam o seznámení s plánem BOZP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Zhotovitel:* |  |  |
|  |  |
| *Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni, a porozuměli plánu BOZP dle NV 591/2006 Sb. § 7 písm. c)* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *datum* | *Jméno pracovníka* | *podpis* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |