# Detailní technická specifikace malého – jídelního výtahu (typ C)

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ / použití** | **Malý nákladní výtah** |
| **Jmenovitá nosnost** | **100 kg** (bez dopravy osob) |
| **Jmenovitá rychlost** | **↑0,4 m/s - ↓0,4 m/s** |
| **Pohon** | Elektrický bubnový s novými lany |
| **Počet stanic / nákladišť** | 2, označení podlaží: 1,2 |
| **Strojovna výtahu** | Nad výtahovou šachtou |
| **Typ kabiny** | Neprůchozí s přepážkou |
| **Povrchová úprava kabiny a dveří (bariér)** | **NEREZ BRUS** |
| **Typ dveří** | BARIERY, NEREZ BRUS vč. parapetů  **Požární odolnost není předmětem cenové nabídky** |
| **Montážní a stavební práce** | * Kompletní demontáž stávajícího výtahu vč. ekologické likvidace * Montáž nového výtahu * Zapravení a začištění šachetních otvorů po osazení nových dvířek nebo bariér (nové štukové omítky vč. doplnění obkladů s rohovýmí lištami a výmalby bílou barvou) * Oprava omítek a vymalování šachty a strojovny a stěn kolem šachetních dveří výtahu - omývatelná barva vč. doplnění obkladů * Začištění a výmalba po úpravě přívodu el. energie * Nové dveře do strojovny s požární odolností EW 15 DP1 * Nová dvířka s požární odolností EW 15 DP1 pro přístup ke stroji * Nová protipožární mřížka EI 15 DP1 pro odvětrání šachty, nový žebřík |

1. Cena a rozsah prací za 1 ks jídelního výtahu

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka** | **Cena** |
| Projektová dokumentace technologické části výtahu a elektro v rozsahu platných norem | **Kč** |
| Demontáž stávajícího výtahu a jeho ekologická likvidace | **Kč** |
| Dodávka a montáž nového výtahu vč. balného a dopravy | **Kč** |
| Veškeré zednické práce spojené s rekonstrukcí výtahu | **Kč** |
| * Kompletní demontáž stávajícího výtahu vč. ekologické likvidace * Montáž nového výtahu * Zapravení a začištění šachetních otvorů po osazení nových dvířek nebo bariér (nové štukové omítky vč. doplnění obkladů s rohovýmí lištami a výmalby bílou barvou) * Oprava omítek a vymalování šachty a strojovny a stěn kolem šachetních dveří výtahu - omývatelná barva vč. doplnění obkladů * Začištění a výmalba po úpravě přívodu el. energie * Nové dveře do strojovny s požární odolností EW 15 DP1 * Nová dvířka s požární odolností EW 15 DP1 pro přístup ke stroji * Nová protipožární mřížka EI 15 DP1 pro odvětrání šachty, nový žebřík |  |
| Úprava el. rozvodu od hl. vypínače výtahu do strojovny vč. osvětlení | **Kč** |
| Předepsané zkoušky | **Kč** |
| Zařízení staveniště | **Kč** |
| Pravidelné revize (kontroly) a servis v min. délce 60. měsíců | **Kč** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena celkem za 1 výtah a související práce bez DPH** | **Kč** |
| **Cena celkem za 1 výtah a související práce vč. 21% DPH** | **Kč** |

1. **Cena za 2 výtahy:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena celkem za 2 výtahy a související práce bez DPH** | **Kč** |
| **Cena celkem za 2 výtahy a související práce vč. 21% DPH** | **Kč** |