**Specifikace:**

**Kabeláž terminálový systém/kancelář:**

* 2x síťový kabel UTP CAT5e, zakončen ideálně vždy síťovou zásuvkou s popisem
* 2x napájecí kabel 2x2,5 CYH

**Napojení terminálů na SW:**

* Terminálový systém musí být plně kompatibilní se zavedeným stravovacím systémem.

**Výdejní systém:**

* Dotykový terminál s funkcí výdeje stravy skrze externí identifikátor. Velikost obrazovky 10“ a více.
* On-line datové napojení na stravovací systém.
* Požadované funkce terminálu:
  + Podpora výdeje stravy na jméno – bez nutnosti čtení ID média.
  + Zobrazení min. posledních 3 výdejních porcí
  + Zobrazení počtů vydaných/nevydaných porcí
  + Jmenný seznam nevydaných porcí na terminálu
  + Uchovávání historie výdeje
  + Podpora výdeje vícenásobných strávníků
* Možnost napojení na záložní systém v případě výpadku proudu/sítě.
* Datové napojení skrze LAN
* Napájení - 2 x 2,5

**Identifikátor ID médií:**

* Kompatibilita s bezkontaktními ID médii s technologií, podporující současný stravovací systém – možnost zachování současných ID médií.
* Napojení skrze USB
* Displej s možností druhu porce a dalších stavů (pokus o druhý výdej, neobjednaná strava aj.)

**Záložní zdroj napájení:**

* Napájení 230V
* Výstupní napětí min. 10V, proud max. 3A
* Ochrana proti přetížení a zkratu
* Optická signalizace stavu záložního zdroje