**Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**

**Plán BP zpracován na základě požadavků zákona č.309/2006 Sb.**

**pro stavbu**

**“REKONSTRUKCE PARKOVÉ ZELENĚ MEZI ULICEMI MJR. NOVÁKA A KRESTOVA“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Vypracoval** | **Za investora odsouhlasil** |
| **Jméno** |  |  |
| **Datum** |  |  |
| **Podpis** |  |  |

**R E G I S T R Z M Ě N**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změna číslo** | **Strana** | **Předmět změny** | **Datum** | **Podpis**  **Koordinátor/**  **investor** |
| **1** |  |  |  |  |
|  |
| **2** |  |  |  |  |
|  |
| **3** |  |  |  |  |
|  |
| **4** |  |  |  |  |
|  |
| **5** |  |  |  |  |
|  |
| **6** |  |  |  |  |
|  |
| **7** |  |  |  |  |
|  |
| **8** |  |  |  |  |
|  |
| **9** |  |  |  |  |
|  |
| **10** |  |  |  |  |
|  |

**Obsah plánu BOZP stavby**

1. Úvod – funkce plánu BOZP
2. Identifikační údaje o stavbě
3. Popis rozsahu stavby
4. Odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP
5. Zajištění BOZP na staveništi
   * + 5.1Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě
     + **5.2** Obecné povinnosti kladené na zaměstnance z hlediska bezpečnosti práce na stavbě
     + **5.3** Pohyb zaměstnanců a osob na staveništi; zajištění vstupu osob na staveniště, jejich evidence a ostraha staveniště
     + **5.4** Zemní práce
     + **5.5** Požadavky na stroje, zařízení, nářadí
     + **5.6** Práce ve výškách, montážní práce
     + **5.7** Doprava a skladování materiálů
6. Rizika a rizikové činnosti na stavbě
7. Postihy při porušení předpisů bezpečnosti práce
8. Školení BOZP
9. Pracovní úrazy a zajištění první pomoci
10. Hygienické požadavky na pracoviště
11. Seznam dokumentace předkládané jednotlivými zhotoviteli
12. Přehled právních předpisů
13. Závěrečná ustanovení

**Přílohy**

**č.1 -** Nástupní formulář (zhotovitele)

**č.2 -** Tabulka orientačních pokut za porušení BOZP

**č.3 -** Osnovy vstupních školení

**č.4 -** Traumatologický plán stavby

**č.5 -** Požární poplachová směrnice

**č.6 -** Seznam rizik a opatření na jejich minimalizaci(průběžně aktualizován dle podkladů od

zhotovitelů)

**č.7 -** Oznámení zahájení prací

**č.8 -** Záznamy o seznámení zhotovitelů s plánem BP stavby (včetně rizik na

staveništi)

1. Úvod – funkce plánu BOZP

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro stavbu „**REKONSTRUKCE PARKOVÉ ZELENĚ MEZI ULICEMI MJR. NOVÁKA A KRESTOVA**“. Jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny dodavatele, jejich zaměstnance a osoby podílející se na realizaci díla.

Plán BOZP  nenahrazuje právní a ostatní předpisy v oblasti BOZP, které jsou pro realizaci stavebních činností závazné. V návaznosti na obecně platné předpisy, projektovou dokumentaci, záměry a cíle investora a hlavního dodavatele stanovuje pravidla systému řízení bezpečnosti práce na staveništi.

Plán bude průběžně aktualizován dle potřeb zajištění bezpečnosti stavby.

1. **Identifikační údaje o stavbě**

Název akce: **REKONSTRUKCE PARKOVÉ ZELENĚ MEZI ULICEMI MJR. NOVÁKA A KRESTOVA**

Místo: k.ú.Hrabůvka

Obec: Ostrava-jih

Okres: Ostrava -město

Kraj: Moravskoslezský kraj

**Investor (zadavatel): Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-jih**

Oprávněný zástupce: Bc. Martin Bednář, starosta

Bc. Monika Decková, referent přípravy investic

Telefon: 599 430 274

Sídlo společnosti: Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

IČ: 008 454 51

**Projektant dokumentace:** **FLORSTYL s.r.o.**

Oprávněný zástupce: Ing. Markéta Sprinzlová, Ph.D., vedoucí ateliéru

Ing. Klára Gottwaldová, projektant

Telefon: 775 225 100

Sídlo společnosti: nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice

IČ: 607 313 46

**Koordinátor BOZP** bude vybrán za základě výběrového řízení

1. **Popis rozsahu stavby**

Jedná se o regeneraci vzrostlé zeleně, především pěstební opatření, odstranění dřevin a výsadbu nových jedinců. Doplňkově zahrnuje výsadbu keřů a založení propustných zpevněných ploch.

Podrobný popis stavebních úprav řeší souhrnná technická zpráva projektové dokumentace.

1. **Odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP**

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. **Vedoucí zaměstnanci všech zhotovitelů zúčastněných na realizaci stavby jsou povinni provést** **prokazatelné seznámení výkonných zaměstnanců pověřených prováděním prací s předpisy a požadavky vztahujícími se k zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí v souladu s dále uvedenými požadavky tohoto plánu.**

Pracovníci na staveništi jsou povinni se řídit pokyny vedoucích nadřízených zaměstnanců, koordinátora BOZP, osob zajišťujících technický dozor investora, pověřeného zástupce investora a zástupce hlavního dodavatele – vedoucího stavby (vedoucího projektu).

**Koordinátor při realizaci stavby**:

* Dle zákona 309/2006 Sb., bude na stavbě osoba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen koordinátor). Koordinátor stavby je poradním orgánem stavebníka (investora), plní povinnosti koordinátora BP na stavbě v rozsahu daném zákonem č.309/2006Sb. a navazujícími předpisy. Vůči dodavatelským subjektům nemá přímou sankční pravomoc. Požadavky na zajištění bezpečnosti práce na staveništi uplatňuje přímo - formou pokynů předávaných zodpovědným vedoucím zaměstnancům zhotovitelů. Pokyny koordinátora BP jsou pro všechny zhotovitele závazné.

V případě nedodržování pokynů koordinátora ze strany zhotovitelů informuje koordinátor o této skutečnosti neprodleně vedoucího stavby, případně zástupce investora. Hlavní dodavatel stavby, případně investor jsou oprávněni rozhodnout o výši udělení sankce za neplnění povinností dodavatele – pokuty za porušování bezpečnosti práce dle sazebníku uvedeného v příloze č. 2 plánu.

Všechny osoby na staveništi, jsou povinny:

* řídit se pokyny koordinátora a dbát jeho nařízení. Umožnit provedení kontroly strojů, přístrojů, nářadí, zařízení, a osobních ochranných pracovních prostředků. Podrobit se prováděné dechové zkoušce za účalem zjištění požití alkoholu nebo návykových látek.
* účastnit se kontrolních dnů BOZP pokud k tomu budou koordinátorem vyzvány
* účastnit se kontrolních prohlídek stavby, školení a porad, pokud k tomu budou koordinátorem vyzvány
* spolupracovat na odstraňování zjištěných závad v oblasti BOZP

V případě, že zhotovitel nemůže splnit požadavky koordinátora, vznese připomínky a předloží návrh k řešení vedoucímu stavby, případně při jednání v rámci nejbližšího kontrolního dne stavby.

1. **Zajištění BOZP na staveništi**

**5.1 Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě**

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí předpisy, které upravují danou oblast.

V průběhu výstavby se zhotovitelé dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.

**Pro bezpečné provádění montážních a jiných prací předloží zhotovitel před zahájením prací koordinátorovi stavby technologické a pracovní postupy k posouzení zajištění BOZP pro jednotlivé práce a profese.**

**5.2 Obecné povinnosti kladené na zaměstnance z hlediska bezpečnosti práce na stavbě**

1. počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy.
2. při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti.
3. neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci.
4. dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě.
5. každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému.
6. při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, informovat o nich neodkladně nadřízeného.
7. používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.
8. dodržovat protipožární opatření.
9. ochraňovat životní prostředí.

**Pracovníkům je na stavbě zakázáno především:**

1. vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu a omamných látek požívat je na stavbě a v průběhu pracovní doby i mimo areál stavby
2. odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky
3. opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud tyto jsou v pohybu a pokud není spolehlivě zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout
4. bez vědomí nadřízeného opouštět pracoviště.
5. pohybovat se po staveništi mimo přístupové komunikace
6. pracovat bez přidělených osobních ochranných pracovních prostředků v případě, kdy charakter práce a související rizika použití těchto OOPP vyžadují
7. pracovat osamoceně
8. používat el. pohyblivá vedení a el. nářadí, které nejsou určena pro mokré prostředí, popř. mají poškozenou izolaci, uzemnění aj. závady.

**5.3 Pohyb zaměstnanců a osob na staveništi, zajištění vstupu osob na staveniště, jejich evidence a ostraha staveniště**

Stavební práce budou probíhat na sídlišti mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova. Zabezpečení míst práce bude řešeno v průběhu prací.

Zhotovitel je dle §3 zákona 309/2006 Sb. povinen vést evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno**.** Zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit každou novou osobu vstupující na jeho pracoviště s riziky, které mohou ohrozit její život nebo zdraví.Návštěvy se mohou po vlastním staveništi pohybovat pouze v doprovodu pověřené osoby zhotovitele.

Pohyb pracovníků na stavbě musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky průchozích profilů, komunikace byly pokud možno přímé, volné bez překážek a nebezpečných míst (zejména míst s nebezpečím pádu). Komunikace na stavbě, určené pro pěší i provoz dopravních prostředků, musí být a upraveny tak, aby nevytvářely rizika uklouznutí, zakopnutí, pádu osob, zaboření vozidel apod. Zejména je třeba dodržet:

- minimální šířka přístupové cesty pro pracovníky na pracoviště je 0,75 m, v případě oboustranného provozu 1,50 m.

- pro dopravu vozidel a strojů dostatečný průjezdný profil, který je min. o 30 cm větší než rozměry dopravního prostředku včetně nákladu.

- všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou vyšší než 10 cm, pak opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratší rozměr větší než 25 cm) a jámy na pracovištích musí být zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musí mít odpovídající únosnost a nesmí být lehce odstranitelný.

- přístupové trasy musí být osvětleny, do neosvětlených prostorů je zakázáno vstupovat nebo vjíždět za snížené viditelnosti, bez zajištění osvětlení

- všechny osoby na staveništi musí být vybaveny OOPP odpovídajícími charakteru prováděných prací a rizikům ohrožení.

- při pohybu zaměstnanců mimo vlastní staveniště jsou všichni pracovníci povinni respektovat dopravní předpisy.

**Všechny osoby při vstupu na staveniště musí používat vhodný oděv a obuv odpovídající charakteru prováděných činností, ochrannou přilbu v případě rizika úrazu hlavy a výstražnou reflexní vestu v případě rizika střetu s dopravními prostředky.**

**5.4 Bourací práce/kácení/pěstební opatření**

* dopadové plochy kácených stromů nebo nebo jejich ořezávaných částí budou v terénu vyznačeny a bude do nich zamezen vstup (páska, zábradlí). Vedoucí pracovník zajistí ohrazení **rizikových prostor** pro případ pádu těžkých břemen, sutě a stavebního materiálu.
* Při výškových arboristických pracích musí pracovníci používat lezeckou techniku a veškeré potřebné OOPP a danou činnost musí zajišťovat minimálně **2 pracovníci**.
* Pro fyzické osoby, pracující ve výškách musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí **žebříků**, pracovních **lešení,** nebo lezeckou technikou k tomu určenou
* Pracovníci musí používat vhodný **oděv** s **obuví** odpovídající charakteru činnosti a **ochrannou přilbu**.
* Vedoucí pracovník před zahájením bourací činnosti zajistí **proškolení pracovníků v technologickém postupu prací a bezpečnosti práce při bourání**
* Při provádění bouracích/arboristických prací souběžně strojní technikou a ručně, se **nesmí nikdo zdržovat v nebezpečném dosahu stroje.**
* Pracovníci při bourání/arboristických pracích musí být rozmístěni tak, aby se **vzájemně neohrožovali**.
* Při bourání/arboristických pracích **nesmí pracovat pracovník osamoceně**.

**5.5. Požadavky na stroje a zařízení, nářadí**

Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí jsou zdrojem rizika na staveništi a proto je povinností všech osob, které je používají, dodržovat podmínky pro bezpečnou práci s nimi, aby tak neohrožovali sebe a ostatní.

Na stavbě se mohou používat jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, technickým stavem a provedením odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a jsou vybaveny návodem k obsluze v českém jazyce, nebo pokyny pro obsluhu a údržbu. Veškerá provozovaná zařízení musí být kontrolována v souladu s  NV 378/2001 Sb. a dalšími souvisejícími předpisy. Při práci s těmito zařízeními je třeba dodržovat příslušná ustanovení Nařízení vlády č.591/2006 Sb.

Veškeré stroje a zařízení používané na stavbě musí splňovat požadavky bezpečnostních předpisů. Příslušná zařízení mohou obsluhovat pouze zaměstnavatelem pověření zaměstnanci, řádně seznámení s obsluhou, splňující požadavky zdravotní a odborné způsobilosti vyžadované obecně platnými předpisy pro obsluhu zařízení. Splnění uvedených požadavků dokladuje příslušný dodavatel vyplněním nástupního formuláře (včetně případného doložení příloh). Vyplněný a potvrzený formulář předá dodavatel prací vedoucímu stavby nejpozději před zahájením realizace dodávky. Nástupní formulář je uveden v příloze č. 1 plánu.

Stroje a zařízení, při jejichž provozu jsou překračovány limitní hladiny hluku nebo vibrací se mohou požívat pouze za určitých podmínek a ve zvláštním režimu, který je uveden přímo v návodu od výrobce tohoto zařízení. Pracovníci obsluhující toto zařízení musí být s těmito podmínkami a případnými riziky prokazatelně seznámeni a vybaveni potřebnými ochrannými pracovními prostředky.

**5.6 Doprava, skladovaní, manipulace s materiály**

Dopravu a skladovaní materiálů na staveništi zajistí hlavní zhotovitel stavby a bude ji po celou dobu výstavby kontrolovat a koordinovat další dodavatele (dopravce).

Další podmínky pro skladování stanovuje Nařízení vlády č.591/2006 ve své příloze.

V případě, že dopravu materiálu budou zajišťovat další dodavatelé, budou je koordinovat a kontrolovat odpovědní pracovníci hlavního dodavatele.

V případě potřeby stavby bude vypracován samostatný předpis pro skladování.

**5.7 Práce a činnosti dle Přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.**

**5.7.1. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m**

Hrozí pád pracovníků z výšky, pád vratkých konstrukcí a předmětů, propadnutí a pád, převržení a pád volně stojícího lešení, pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka.

Na pracovišti, kde nelze zajistit kolektivní zajištění, musí být pracovník zajištěn prostředky osobního zajištění, při použití prostředky osobního zajištění musí být předem určena bezpečná místa úvazu, pro výstupy na zvýšená místa stavby musí být použity bezpečné prostředky. Je zakázáno používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci a ke zvyšování místa práce. Nebezpečné otvory v podlaze musí být zajištěny dostatečně únosnými poklopy, mezera mezi vnitřním okrajem lešení a přilehlým objektem nesmí být větší než 25 cm. Pro pomocné podlahy je zakázáno používat sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva, smí se používat pouze kvalitní materiály, prvky podlah a pomocné konstrukce musí být zajištěny proti nežádoucímu pohybu, nesmí se přetěžovat materiálem nebo lidmi. Při používání pojezdových lešení musí mít kola zajišťovací zařízení proti samovolnému pohybu, musí být zajištěna stabilita lešení, pojezdová plocha musí být rovná a únosná, bez otvorů, při přemísťování lešení nesmí být na lešení osoby.

Pod místem práce ve výšce musí být vymezeno a ohrazeno ochranné pásmo, práce nad sebou musí být vyloučena, musí být zamezen přístup osob pod místy práce ve výškách.

**5.7.2. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení**

Při rekonstrukci nedojde ke střetu s energetickým vedením. Při provádění elektromontážních prací dojde ke styku se zařízením technického vybavení.

Před zahájením prací musí pracovník zajistit odpojení elektrického vedení od napětí a zajistit prostor elektrického zdroje proti vstupu třetích fyzických osob.

Pracovník musí používat osobní ochranné pracovní prostředky a pracovní obuv s gumovou podrážkou.

Při práci ve výškách musí používat pracovní plošiny řádně zabezpečeny proti pádu a zajistit jejich stabilitu.

**5.7.3. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb**

Pád pracovníků z výšky a do hloubky, pád nezajištěných dílců na pracovníka, pád zvedacího mechanismu, převrácení dílců, používání poškozených montážních přípravků, uklouznutí, naražení a stržení osob zavěšených břemenem.

Před zahájením rizikových prací, zhotovitel vyznačí rizikový prostor reflexní páskou a osadí tabulku zákazu vstupu.

Pracovníci musí dodržovat technologický postup, pracovníci musí být zajištění proti pádu ve všech fázích prováděné montáže kolektivním nebo osobním zajištěním, pracovníci se nesmí pohybovat po konstrukčních prvcích bez zajištění proti pádu. Pracoviště musí být neustále kontrolováno stavbyvedoucím, musí být zajištěno dostatečné osvětlení pracoviště v noci a za snížené viditelnosti, otvory musí být zakryty a označeny, musí být zřízeny bezpečné výstupy a sestupy. Pracoviště musí být udržováno čisté, volné a v zimním období odstraněn sníh a námrazky. Jednotlivé dílce musí být označeny jejich hmotností, zvedací mechanismy musí být zajištěny vzpěrami nebo rozpěrami, závěsné přípravky musí být pravidelně kontrolovány a v daných termínech revidovány, po každém použití očištěny, konzervovány a řádně uloženy. Všechny dílce musí být při převzetí zkontrolovány stavbyvedoucím, který rozhodne o případném použití poškozených dílců, montážní a bezpečnostní přípravky se musí upevňovat k dílcům ještě na zemi před jejich zdvihem. Pracovníci, provádějící vázání dílců musí mít potřebnou kvalifikaci, vázací prostředky musí být v zimě očištěny od námrazy a sněhu, před vlastním zdvihem musí být bezpečnosti zavěšení prověřena nadzvednutím, v místech s nebezpečím pádu břemene se nesmí nikdo zdržovat, pracovníci zúčastnění při manipulaci s břemeny se musí dohodnout na způsobu dorozumívání, v případě použití pomocných lan pro zajištění klidové polohy břemene na místě montáže nesmí toto lano ohrozit bezpečnost pracovníka (zákaz jeho omotání kolem těla pracovníka).

Je zakázáno vstupovat na zavěšení dílce!

Při manipulaci s dílcem musí být pracovníci v bezpečné vzdálenosti, dílec může být odvěšen až po jeho zajištění, následující dílec smí být usazován, až je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn. V případě nedodržení bezpečné vzdálenosti od el. vedení musí být předem s provozovatelem tohoto zařízení dohodnuty podmínky pro montáž

1. **Rizika a rizikové činnosti na stavbě**

Zpracování a vyhodnocení rizik jsou uvedeny v **příloze č. 6** tohoto plánu BOZP. Každý zhotovitel před nástupem odevzdá koordinátorovi BOZP seznam rizik, které vyplývají z jeho činnosti. S těmito riziky musí být seznámen každý další zhotovitel a jeho zaměstnanci, kteří se souběžně účastní výstavby. Seznámení s riziky stavby provádí prokazatelným způsobem (zápisem do stavebního deníku nebo záznamem o školení) zodpovědný vedoucí pracovník příslušného zhotovitele ve spolupráci s koordinátorem BP stavby.

Je vhodné tuto část (příloha č. 6) plánu BP vyvěsit ve staveništním zařízení (např. v prostorách určených pro převlékání zaměstnanců).

Příloha č.6 je koordinátorem BP stavby průběžně aktualizovaná.

Hodnocení procesních nebezpečí (rizik) musí být zpracováno přehledně a názorně tak, aby informace poskytované zaměstnancům (zejména informace o opatřeních na ochranu před působením rizik) byly pro zaměstnance srozumitelné.

Činnost spojená s odstraněním vzrostlých dřevin musí být prováděna oprávněnou osobou na základě vyhodnocení rizik a vypracovaného pracovního postupu.

Hlavní rizika na staveništi jsou –

* Pád těžkých břemen – kácení, pěstební opatření
* Pád pracovníků – kácení, pěstební opatření

1. **Postihy při porušení předpisů bezpečnosti práce**

- V příloze č. 2 plánu BOZP je uveden přehled nejčastějších provinění a porušení předpisů BOZP.

Součástí přílohy je i orientační výše sankcí, udělovaných za tato provinění.

- Finanční postihy v příloze uvedené jsou orientační a jejich konečná výše záleží na posouzení závažnosti prohřešku konkrétní kontrolní osobou.

- O každém přestupku je vyhotoven zápis.

1. **Školení BOZP**

**Zhotovitel** (dodavatel) **zodpovídá**, že realizaci vlastních prací budou provádět zaměstnanci s řádnou kvalifikací s platným školením BOZP a profesním školením, kteří jsou pro výkon příslušných prací zdravotně způsobilí a jsou prokazatelně seznámeni s příslušnými předpisy (souvisí s čl. č. 5.1). Pokud pracovníci provádějí práce, k jejichž činnosti je třeba zvláštní odborné kvalifikace (vazač, svářeč, jeřábník atd.), zodpovídá dodavatel, že tito pracovníci vlastní platné průkazy odborné způsobilosti.

Zaměstnanci absolvují před započetím prací na stavbě vstupní školení BOZP. Účelem je seznámit zaměstnance s místními podmínkami a riziky stavby (příloha 6), tímto plánem a bezpečnostními předpisy pro pohyb na staveništi.

Vstupní školení nenahrazuje roční periodické školení BOZP prováděné zaměstnavatelem.

**Osnova vstupního školení je uvedena v příloze č. 3.**

1. **Pracovní úrazy a zajištění první pomoci**

Všichni zaměstnanci jsou povinni bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz, pokud jim to zdravotní stav dovolí, pracovní úraz jiné osoby, jehož byli svědkem nebo se o něm dozvěděli, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. Taktéž jsou povinni ohlásit úraz, který se stal třetí osobě na staveništi.

O všech pracovních úrazech je vedena evidence v „Knize úrazů“. Zápisy provádí vedoucí zaměstnanec, na jehož pracovišti k úrazu došlo.

Opatření proti opakování úrazu, **vyhotovení záznamu, vedení dokumentace, hlášení pracovních úrazů** a další povinnosti podle požadavků právních a ostatních předpisů zajišťuje vedoucí zaměstnanec pracoviště, na kterém k úrazu došlo.

**První pomoc** musí poskytnout každý v rozsahu svých vědomostí, znalostí a možností.

**První pomoc musí být účelná a rychlá**. Při poskytování první pomoci postupujeme klidně, rozvážně, šetrně, svědomitě a cílevědomě.

V objektu staveniště musí být zabezpečeny k případnému použití pomůcky k poskytování první pomoci (lékárnička první pomoci, přikrývky). Ve staveništním zařízení každého zhotovitele musí být umístěna **lékárnička**. Stavební buňka, ve které je lékárnička umístěna, **musí být zřetelně značena**.

- Lékárnička a její náplň musí být udržována v čistotě a v pohotovostním stavu.

- Lékárnička musí být umístěna v suché místnosti za pokojové teploty.

- Došlo-li jakýmkoliv způsobem k porušení léčiva, k jeho znehodnocení zvlhnutím, rozpadem, znečištěním nebo skončením doby použitelnosti, je třeba léčivo vyřadit a nahradit novým.

- Obsah lékárničky musí být uložen v samostatném pouzdře s charakteristickým označením (červený kříž nebo nápis lékárnička).

- Doporučený obsah lékárniček první pomoci se řídí místním provozním předpisem příslušného zhotovitele, v jehož staveništním zařízení je lékárnička umístěna.

**Na stavbě musí být vyvěšen traumatologický plán staveniště**.

1. **Hygienické požadavky na pracoviště**

Každý zhotovitel je povinen zajistit odpovídající počet záchodů a to podle vzorce:

1 sedadlo pro max. 10 osob, na každých dalších 50 osob - 1 sedadlo

Záchody se zřizují oddělené podle pohlaví.

Každý zhotovitel je povinen zajistit zásobování pitnou vodou v množství postačujícím pro krytí potřeby pití zaměstnanců a zajištění první pomoci a teplou tekoucí vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnanců.

Hlavní zhotovitel určí potřebné prostory pro umístění staveništních zařízení jednotlivých dalších zhotovitelů a umožní jejích napojení na staveništní el. rozvody.

Sociální zařízení staveniště potřebné pro zaměstnance jednotlivých zhotovitelů lze řešit dohodou o používání zařízení hlavního zhotovitele.

1. **Seznam dokumentace, předkládané jednotlivými zhotoviteli**

Každý zhotovitel před nástupem na staveniště předloží:

* Seznam zaměstnanců.
* Seznam rizik vyplývajících z jeho činnosti.
* Doklad o pravidelném proškolení zaměstnanců z bezpečnosti práce.
* Doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců u činností: vazač, svářeč, lešenář, jeřábník, strojník.
* Technologické postupy – části týkající se BOZP.
* Revize elektrických zařízení.
* Systém bezpečné práce jeřábu (pokud se to týká pracovní činnosti zhotovitele).
* Místní bezpečnostní předpisy, návody, provozní dokumentaci strojů a zařízení.

Vždy je nezbytné předložení řádně vyplněného vstupního formuláře, který zahrnuje prohlášení zhotovitele o splnění zásadních podmínek k zajištění BOZP na staveništi.

**12. Přehled právních předpisů**

* Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
* Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
* Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
* Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
* Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., stanovení způsobu organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
* Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
* Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
* Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., bližší podmínky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
* Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., pracovní úrazy (od 1.1.2011 NV č. 201/2010)
* Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., práce ve výškách a nad volnou hloubkou
* Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
* Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
* Vyhláška č. 48/82 Sb. v upraveném znění

**13.** **Závěrečná ustanovení**

Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její zhotovitele (dodavatele) a jejich zaměstnance, případně další osoby zdržující se na staveništi. Všechny dotčené osoby musí být s tímto plánem prokazatelně seznámeny. Zaměstnanci a osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Zákoník práce) k některému ze zhotovitelů (dále jen „zaměstnanci“) a osoby dodavatele, kteří jsou s dodavatelem ve smluvním vztahu dle zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a podílejí se na realizaci stavby, jsou povinni se tímto plánem řídit.

**Tento prováděcí předpis je nedílnou součástí zakázky.**

**Nedodržování ustanovení představuje porušení smluvních povinností.**

**Zhotovitelé ručí za všechny škody, které porušením těchto ustanovení vzniknou.**