**E Dokladová část**

**g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů**

Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování PD jsou doloženy samostatně v části E. ( Dle smlouvy mezi investorem a dodavatelem je předání díla bez vyjádření a stanovisek do termínu, u vyjádření bude prokázáno podání do termínu Kompletní vyjádření a stanoviska budou dodány po vyřízení jako samostatný celek do části E včetně splnění požadavků.

**01**

**ČEZ Distribuce a.s.**

**Teplická 874/8**

**Děčín IV-Podmokly**

**405 02**

Naše zn. 0100653432

Datum : 3.11.2016

Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Oprava oplocení veřejného pohřebiště a vybudování kolumbária

Nenachází se energetické zařízení v majetku

společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

**02**

**ČEZ ICT Services, a.s.**

**Duhová 1531/3**

**140 53 Praha 4**

Naše zn. 0200519435

Datum : 4.11.2016

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Oprava oplocení veřejného pohřebiště a vybudování kolumbária

Nenachází se komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

**03**

**Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.**

**Nádražní 28/3114**

**729 71 Ostrava - Moravská Ostrava**

Ze dne : 21.11.2016

Naše zn. : 8.3/8025/15439/16/Pac

Datum : 23.11.2016

K předložené dokumentaci a k realizaci stavby není námitek

**04**

**GridServices, s.r.o.**

**Plynárenská 499/1**

**Zábrdovice**

**602 00 Brno**

Naše zn. 5001404795

Datum : 21.11.2016

V blízkosti zájmového prostoru stavby se nachází tyto plynárenská zařízení:

- NTL plynovod DN200/OC,DN150/OC,DN80/OC a NTL plynovodní přípojky OC

- ostatní plynárenská zařízení (chránička...)

Základy oplocení budou umístěny tak, aby mezi obrysem potrubí NTL plynovodu, plynovodních přípojek a lícem

betonových základů oplocení byla dodržena vzdálenost min. 1 metr.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento

souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby,

zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

**05**

**Veolia Energie ČR, a.s.**

**28.října 3337/7**

**709 74 Ostrava 1**

Ze dne : 22.11.2016

Naše zn. 24550/Lie/281116-9

Stavbou nebudou dotčeny tepelné sítě ve správě Veolia Energie ČR,a.s.

**06**

**České radiokomunikace, a.s.**

**Skokanská 2117/1**

**169 00 Praha 6**

Dopis ze dne : 25.11.2016

Naše zn. : UPTS/OS/159677/2016

V daném řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením /zařízením v naší zprávě.

**07**

**Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.**

**Olšanská 2681/6**

**130 00 Praha 3 – Žižkov**

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Č.J. : 771630/16

Číslo žádosti : 0116 762 829

Datum : 5.12.2016

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací

společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*)

nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání

*Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

*Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3)

tohoto *Vyjádření*, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) **Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.**

**Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.***

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* anebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK

**nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK***, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě -

**Radim Koňař, e-mail: radim.konar@cetin.cz** (dále jen *POS*).

(4) **Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*** Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) **Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.**

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

**Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.***

**I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou

součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinnosti.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

**II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo

stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 438 599 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

**III. Práce v objektech a odstraňování objektů**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

**IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby**

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká*

*telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

**V. Křížení a souběh se SEK**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické

infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,

• do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,

• neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,

• předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod

stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,

• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,

• projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být

vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

#DATA:POSLEDNI

**08**

**T-Mobile Czech Republic, a.s.**

**Tomíčkova 2144/1**

**148 00 Praha 4**

Naše zn. : E02070/17

Dne : 17.1.17

Na základě předložených projektových podkladů dáváme souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

**09**

**UPC ČR, a.s.**

**Závišova 5**

**140 00 Praha 4**

Číslo žádosti : Ka/0481-2016/nE

Naše zn. Ka/0481-2016/nE

Datum : 9.12.2016

Stanovisko ke stavbě:

Dle předložené PD se v prostoru stavby nenacházejí žádná VVKS, která by byla v našem vlastnictví.

**Se stavbou souhlasíme**

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence VVKS ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci VVKS znovu ověřit.

**10**

**OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE, a.s.**

**Správa veřejného osvětlení**

**Novoveská 25/1266**

**709 00 Ostrava – Mariánské Hory**

Naše zn. : OKAS-6082/16/TSÚ/Ku

Datum : 7.12.2016

Vyjádření k existenci sítí za správu veřejného osvětlení

V blízkosti uvedené stavby, vyznačené v předložené situaci se nachází zařízení veřejného osvětlení v majetku Statutárního města Ostravy a v naší správě. Tj., el. Kabely VO v zemi (vývodové), svítidla VO na stávajících stožárech VO – zákres viz příloha.

Stavbou v uvedené věci může dojít k přiblížení výše uvedeného zařízení VO. Upozorňujeme, že zákres trasy kabelů je pouze orientační.

S uvedenou stavbou souhlasíme při dodržení našich podmínek:

* Při stavebních pracích, dopravě a manipulaci s materiálem nesmí dojít k poškození zařízení VO v blízkosti stavby, stavební materiál nesmí být ukládán na kabelové trasy VO
* Při případném poškození zařízení VO neprodleně informovat technika správy VO při oOK,a.s. p. Mikl(tel.č. 595 621 352, mobil 724 338 771, email:mikl@okas.cz) a zařízení VO uveďte do původního stavu na náklady zhotovitele stavby a předejte správě VO.

S vydáním územního souhlasu a s provedením stavby souhlasíme.

**11**

**OVANET, a.s.**

**Hájkova 1100/13**

**702 00 Ostrava – Přívoz**

Naše zn. : 16-827

Datum : 19.12.2016

V předloženém zájmovém území se nenachází žádné sítě podzemního nebo nadzemního vedení v majetku nebo ve správě společnosti OVANET a.s.

Proti realizaci nemáme námitek.

**12**

**PODA, a.s.**

**28.října 102**

**702 00 Ostrava – Moravská Ostrava**

Naše zn. : TaV/1592/2016/Vo

Dne : 19.12.2017

Vyjádření PODA a.s. a VŠB – TU Ostrava pro stavbu z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě

Ve vašem zájmovém území, dle předložené situace, se nenachází telekomunikační sítě ani zařízení PODA a.s. Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě nedojde k dotčení HDPE trubek ani telekomunikačních optických kabelů PODA a.s. Proti provedení vaši stavby nemáme námitek.

Ve vašem zájmovém území, dle předložené situace, se nenachází telekomunikační sítě ani zařízení VŠB-TU Ostrava. Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě nedojde k dotčení HDPE trubek ani telekomunikačních optických kabelů VŠB-TU Ostrava. Proti provedení vaší stavby nemáme námitek.

**13**

**Krajská hygienická stanice**

**Moravskoslezského kraje**

**Na Bělidle 7**

**702 00 Ostrava**

Ze dne : 3.11.2016

Spis. Zn. : S-KHSMS 63151/2016/OV/HOK

Řčíslo jedn. : KHSMS 63151/2016/OV/HOK

Datum : 15.12.2016

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví dospěl orgán ochrany veřejného zdraví k závěru, že v uvedené věci **nejsou dotčeny zájmy jim chráněné** , a proto neplní úkoly dotčeného orgánu podle § 81 odst. 2 písm.i) zákona č. 258/2000 Sb. a v řízení podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nevydává závazné stanovisko.

**14.**

**Magistrát města Ostravy**

**Útvar hlavního architekta a stavebního řádu**

**Oddělení územního plánu a památkové péče**

**Prokešovo náměstí 8**

**729 30 Ostrava**

**Magistrát města Ostravy**

Odbor ochrany životního prostředí

Vaše značka: SMO/466984/16/ÚHAaSŘ/HOR

Ze dne: 2016-12-01

Datum: 2017-03-28

**KS 2096/2016**

**Oprava oplocení veřejného pohřebiště a vybudování kolumbária**

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen MMO OOŽP), jako správní orgán místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a věcně příslušný podle :

**A)** ust. § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dává podle ust. § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech **kladné vyjádření.**

**Odůvodnění:** Způsoby nakládání s odpady jsou v souladu se zákonem o odpadech a z tohoto důvodu je vyjádření orgánu odpadového hospodářství kladné.

**B)** ust. § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), dává k záměru stavby „Oprava oplocení veřejného pohřebiště a vybudování kolumbária“, která se mj. dotýká pozemku p. č. 701/3 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, který je součástí zemědělského půdního fondu (zahrada), v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF

**kladné stanovisko** s těmito podmínkami:

1. na pozemku parc. č. 701/3 v k. ú. Zábřeh nad Odrou bude realizováno pouze oplocení,

2. nezemědělské využití tohoto pozemku (stavba oplocení) bude realizováno po dobu kratší než 1 rok,

3. po ukončení nezemědělského využití bude tento pozemek uveden do původního stavu,

4. nejméně 15 dnů předem bude zdejšímu odboru písemně oznámeno zahájení nezemědělského využívání zemědělského půdního fondu.

**C)** ust. § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) vydává na základě ust. § 90 odst. 15 zákona č. 114/1992 Sb. ve spojení s ust. § 65 a dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu

k projektové dokumentaci stavby „Oprava oplocení veřejného pohřebiště a vybudování kolumbária na ulici U Studia v Ostravě“ pro stavební řízení, investora: statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava-Jih, IČ 008 45 451, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava

**kladné závazné stanovisko** s těmito podmínkami:

1. Ve vzdálenosti 2,0 m od pat kmenů stromů (pata kmene je místo zanoření kořenového náběhu pod rostlý terén) nebudou realizovány výkopy; při realizaci výkopů nebudou přetínány kotvící kořeny.

2. Ve vzdálenosti do 2,0 m od pat kmenů stromů a 1 m od keřových porostů nebudou umisťovány a zřizovány zpevněné plochy resp. povrchy s výjimkou zpevněných povrchů propustných pro vodu a vzduch s tloušťkou nosné vrstvy do max. 15 cm, které budou realizovány ve vzdálenosti min. 25 cm od jednotlivých kořenových náběhů.

3. Základové patky oplocení musí mít od paty kmene vzdálenost nejméně 1,5 m. Patky musí být uspořádány tak, aby zůstaly zachovány kořeny s důležitou statickou funkcí (před samotnou realizací je nutno provést průzkumné sondy).

4. Dřeviny, u nichž nelze dodržet stanovené vzdálenosti resp. podmínky je nutné před realizací stavby

vykácet.

5. Nezpevněný povrch v ploše vymezené do vzdálenosti 2,5 m od pat kmenů stromů nesmí být hutněn a zatěžován např. přecházením (soustavným), pojížděním a stáním, skladováním stavebního materiálu a odpadu, deponií zemin, zařízením staveniště.

6. Kmeny stromů budou chráněny před mechanickým poškozením vypolštářovaným bedněním z fošen o min. výšce 2 m, upevněným bez poškození stromu a usazeným mimo kořenové náběhy. Větve, které by mohly být poškozeny při pohybu stavební techniky, je třeba vyvázat, není-li to možné, provést jejich ořez.

**Odůvodnění:** Projektová dokumentace řeší opravu stávajícího oplocení a realizaci kolumbária. Stavba bude realizována na pozemcích parc. č. 708/3, 701/3 a 4503 v k. ú. Zábřeh nad Odrou.

Projektová dokumentace byla z důvodu minimalizace zásahu do kořenových soustav největších dřevin

rostoucích v těsné blízkosti oplocení upravena následovně:

- v rámci objektu SO 02 byla navržená zeď oplocení v blízkosti vzrostlé lípy přerušena a doplněna rámkem bez základů o délce 4 m,

- původní navržená zeď v SV rohu oplocení v blízkosti vzrostlé lípy a jírovce bude zkrácena a sloupky

oplocení budou osazeny do stávajících otvorů po původních sloupcích,

- v rámci objektu SO 03 v blízkosti JV rohu oplocení bude v blízkosti vzrostlého dubu zrušena jedna sekce kolumbária, v prostoru nebude realizována zámková dlažba, ale pouze kačírek, sloupky oplocení se v případě potřeby osadí do otvorů po původních sloupcích.

V blízkosti stavby se nacházejí další dřeviny, které mohou být stavbou dotčeny. K ochraně zachovávaných dřevin v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. byly stanoveny výše uvedené podmínky. Tyto byly stanoveny s přihlédnutím k ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Nelze vyloučit, že si dodržení podmínek č. 1, 2 a 3 vyžádá kácení dřevin (podmínka č. 4), neboť by při jejich nedodržení došlo k poškození dřevin. Nelze jednoznačně vyloučit, že na dotčených dřevinách hnízdí ptáci.

**D)** ust. § 76 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., vydává dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu ve spojení s ust. § 90 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. investorovi stavby „Oprava oplocení veřejného pohřebiště a vybudování kolumbária na ulici U Studia v Ostravě“ - statutárnímu městu Ostrava - městskému obvodu Ostrava-Jih, IČ 008 45 451, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava

**kladné závazné stanovisko**

podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu, který by mohl vést k poškození nebo zničení registrovaného významného krajinného prvku č. 10 „Hřbitov v Ostravě-Zábřehu a okolí“ (dále jen VKP) nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

Zásah spočívá v realizaci opravy stávajícího oplocení a stavbě kolumbária na pozemcích parc. č. 708/3, 701/3 a 4503 v k. ú. Zábřeh nad Odrou a souvisejícím kácením dřevin.

Kladné závazné stanovisko se uděluje za těchto podmínek:

1. Ve vzdálenosti 2,0 m od pat kmenů stromů (pata kmene je místo zanoření kořenového náběhu pod rostlý terén) nebudou realizovány výkopy; při realizaci výkopů nebudou přetínány kotvící kořeny.

2. Ve vzdálenosti do 2,0 m od pat kmenů stromů a 1 m od keřových porostů nebudou umisťovány a zřizovány zpevněné plochy resp. povrchy s výjimkou zpevněných povrchů propustných pro vodu a vzduch s tloušťkou nosné vrstvy do max. 15 cm, které budou realizovány ve vzdálenosti min. 25 cm od jednotlivých kořenových náběhů.

3. Základové patky oplocení musí mít od paty kmene vzdálenost nejméně 1,5 m. Patky musí být uspořádány tak, aby zůstaly zachovány kořeny s důležitou statickou funkcí (před samotnou realizací je nutno provést průzkumné sondy).

4. Dřeviny, u nichž nelze dodržet stanovené vzdálenosti resp. podmínky je nutné před realizací stavby

vykácet.

5. Nezpevněný povrch v ploše vymezené do vzdálenosti 2,5 m od pat kmenů stromů nesmí být hutněn a zatěžován např. přecházením (soustavným), pojížděním a stáním, skladováním stavebního materiálu a odpadu, deponií zemin, zařízením staveniště.

6. Kmeny stromů budou chráněny před mechanickým poškozením vypolštářovaným bedněním z fošen o min. výšce 2 m, upevněným bez poškození stromu a usazeným mimo kořenové náběhy. Větve, které by mohly být poškozeny při pohybu stavební techniky, je třeba vyvázat, není-li to možné, provést jejich ořez.

7. Bezprostředně po ukončení stavebních prací na území VKP bude terén uveden do původního stavu, vč. urovnání povrchu a zatravnění.

8. O ukončení prací, vč. urovnání terénu a osetí bude MMO OŽP neprodleně písemně informován (nejdéle do 15 dnů od jejich ukončení).¨

**E)** ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 254/2001 Sb.“), vydává dle ust. § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb.,

**kladné závazné stanovisko.**

**Magistrát města Ostravy**

Odbor dopravy

Vaše značka: SMO/466984/16/ÚHAaSŘ/HOR

Ze dne: 2016-12-01

Vyřizuje: Ing. Jan Turovský

Datum: 2016-12-16

**KS 2096/2016**

K výše uvedené záležitosti není odbor dopravy dotčeným orgánem ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

**Magistrát města Ostravy**

**Útvar hlavního architekta a stavebního řádu**

Vaše značka: SMO/466984/16/ÚHAaSŘ/HOR

Ze dne: 2016-12-01

Vyřizuje: Ing. arch. Jitka Hodulíková

Datum: 2016-12-15

Magistrát města Ostravy

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

Oddělení územního plánu a památkové péče

**KS 2096/2016**

**Předložená dokumentace pro stavební řízení řeší opravu oplocení veřejného pohřebiště a vybudování kolumbária ve stávajícím areálu hřbitova na ulici U Studia , na pozemcích parc.č. 708/3, 701/3 a 4503 v k. ú. Zábřeh nad Odrou.**

Magistrát města Ostravy útvar hlavního architekta a stavebního řádu , oddělení územního plánu a památkové péče jako věcně a místně příslušný úřad územního plánování sděluje, že ve výše uvedené záležitosti není dotčeným orgánem ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření z hlediska souladu výše uvedeného záměru s Územním plánem Ostravy může MMO ÚHA a SŘ vydat pouze v rámci součinnosti na žádost věcně a místně příslušného stavebního úřadu.

**Magistrát města Ostravy**

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

Vaše značka: SMO/466984/16/ÚHAaSŘ/HOR

Ze dne: 2016-12-01

Č.j.: SMO/466984/16/ÚHAaSŘ/Tich

Vyřizuje: Bc. Iveta Tichánková

Datum: 2016-12-08

Magistrát města Ostravy

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

Oddělení územního plánu a památkové péče

**KS 2096/2016**

Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu – odd. územního plánu a památkové péče jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v rámci vydání koordinovaného závazného stanoviska sděluje:

předmět žádosti není kulturní památkou, neleží v památkově chráněném území a tudíž se na něj nevztahují ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.