**D.1.1.a.2 Technická zpráva**

**SO02 – Zpevněné plochy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VYPRACOVAL:  Ing. Jiří Krasnovský | Z:\mailbox\_02_PROJEKCE PODKLADY_\logo.jpg  Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž | |
| ZODP. PROJEKTANT:  Ing. Martin Janoušek |
|  | | |
| INVESTOR:  SMO, Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka |  | |
| MÍSTO STAVBY:  Parc. č. 287/20, 287/29, 287/28, k.ú. Zábřeh nad Odrou |
|  | | |
| NÁZEV AKCE:  Hřiště za školou, ul. V Zálomu | DATUM: 10/2021 | |
| STUPEŇ PD: DPS | |
| ČÁST PD:  Technická zpráva – SO02 Zpevněné plochy | OZNAČENÍ:  **D.1.1.a.2** | ČÍSLO PARÉ: |

# Obsah

[Obsah 2](#_Toc85710289)

[1. Identifikační údaje 3](#_Toc85710290)

[1.1. Údaje o stavbě 3](#_Toc85710291)

[1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi 3](#_Toc85710292)

[1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 3](#_Toc85710293)

[2. Základní charakteristika stavby a pozemku 3](#_Toc85710294)

[3. Architektonické, výtvarné a materiálové řešení, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby 4](#_Toc85710295)

[3.1. Dispoziční a provozní řešení 4](#_Toc85710296)

[3.2. Bourací práce 4](#_Toc85710297)

[3.3. Zemní práce 4](#_Toc85710298)

[3.4. Přístupový chodník 4](#_Toc85710299)

[4. Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 5](#_Toc85710300)

[5. Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 5](#_Toc85710301)

[6. Ochrana dřevin při stavební činnost 6](#_Toc85710302)

[7. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 6](#_Toc85710303)

# Identifikační údaje

* 1. Údaje o stavbě

a) název stavby: Hřiště za školou, ul. V Zálomu

b) místo stavby: Parc.č. 287/20, 287/29, 287/28 k.ú. Zábřeh nad Odrou

c) předmět dokumentace: Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí. Jedná se o provedení nového multifunkčního hřiště v místě stávajícího hřiště s asfaltovou plochou.

* 1. Údaje o žadateli / stavebníkovi

Vlastnické právo (investor): Statutární město Ostrava,

Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava,

702 00 Ostrava

Svěřená správa nemovitostí: Městský obvod Ostrava-Jih,

Horní 791/3, Hrabůvka,

700 30 Ostrava

* 1. Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace: FAKO, spol. s r.o.

Kotojedská 2588

767 01 Kroměříž

IČO : 18188711

DIČ : CZ18188711

Zodpovědný projektant: Ing. Martin Janoušek

Autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby

Číslo autorizace: 1301424

Projektant stavební části: Ing. Jiří Krasnovský

# Základní charakteristika stavby a pozemku

Jedná se o pozemek v zastavěném území v blízkosti bývalé základní školy V Zálomu v městské části Ostrava Zábřeh, k.ú. Zábřeh nad Odrou, p.č. 287/20, dále dojde k částečnému umístění na pozemky p.č 287/29, 287/28, 308, k.ú. Zábřeh nad Odrou. Nyní využívané jako středisko volného času Ostrava – Zábřeh. Příjezd na pozemek přes ulici V Zálomu. Pozemek je rovinatý, v severní části doplněn o stávající opěrnou zídku výšky cca 1,2m.

Charakter stavby: Stavební úpravy

Druh dokumentace: DPS

# Architektonické, výtvarné a materiálové řešení, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

Členění stavby:

SO01 – Multifunkční hřiště

**SO02 – Zpevněné plochy**

SO03 – Vsakovací zařízení

SO04 – Terénní a sadové úpravy

Architektonické řešení vyplývá z charakteru objektu – jedná se o sportovní víceúčelové hřiště s umělým vodopropustným sportovním TPV povrchem. Hřiště bude sloužit pro provozování volejbalu, nohejbalu badmintonu, nebo 2x streetballu a současně malé kopané. Na víceúčelové části hřiště zelené a cihlově červené barvy budou různě barevnými nástřiky vyznačeny kurty pro volejbal, nohejbal, badminton a 2x streetball.

Hřiště bude napojeno novou zpevněnou plochou ze zámkové dlažby na stávající areálové zpevněné plochy.

* 1. Dispoziční a provozní řešení

Přístup ke sportovišti je navržen chodníkem ze zámkové dlažby, s napojením na stávající přístupový chodník.

* 1. Bourací práce

V rámci bouracích prací dojde ke kompletnímu odstranění stávajících vrstev přístupového chodníku včetně lemujících obrub. Skladba stávajícího chodníku se skládá ze 300mm podkladního betonu a 50mm asfaltového krytu (předpoklad). Dále se předpokládají lemující obruby po obou stranách. V místě stávající plotové branky a napojení na jižní asfaltovou plochu dojde k řezání asfaltového a betonového krytu.

* 1. Zemní práce

V rámci zemních prací dojde k odkopání vrstvy zeminy 150mm. Pro osazení nových obrub dojde k sejmutí ornice v pruhu cca 500mm o mocnosti 150mm. Ornice bude následně použita pro zapravení terénu po provedení stavebních úprav chodníku. Dojde k novému osetí travním semenem spolu se základní péčí o nový trávník.

* 1. Přístupový chodník

Vstup na hřiště bude zajišťovat nový chodník pro pěší situovaný na východní straně. Chodník bude proveden ze zámkové dlažby tl. 80 mm, do štěrkopískového lože. Plocha bude výškově napojena na stávající areálovou zpevněnou plochu a vyrovnávací schodiště při severní straně. Odvodnění bude provedeno příčným spádováním do stávajících travnatých ploch.

Okolní nezpevněné plochy zasažené výstavbou budou rekultivovány – bude proveden dosyp ornicí, plochy následně osety travním semenem, včetně prvotní údržby těchto ploch (pravidelná zálivka, prvotní sekání trávníku).

Chodník bude lemován betonovými obrubníky 50/200/1000 mm (nášlap 0–20 mm) na straně zeleně. Pro pohyb k prostoru hřiště je navržen chodník o šířce 1,7m s obrubou tvořící vodicí linii. Povýšenou o 6 cm nad rovinu chodníkového tělesa. Přechod mezi jednotlivými úrovněmi je max. 20 mm. Chodníkové těleso bude příčně spádováno od oplocení se sklonem max. 2 %.

Péče o osoby se sníženou schopností pohybu a orientace:

V oblasti budou provedeny následující úpravy k zabezpečení pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace , v souladu s vyhl. č 398/2009 Sb.:

1) Chodníky jsou navrženy z materiálů, jejichž drsnost (souč.tření) činí min. 0,7.

2) Záhonový obrubník na straně k oplocení má nášlap 60 mm viz PD.

Skladba chodníku

- zámková dlažba betonová - šedá tl. 80 mm ČSN 736131

- lože z drti 2/4 tl. 40 mm ČSN 736131

- štěrkodrť tl. 250 mm ČSN 736126

**Veškeré materiály a prvky jsou použity dle technologických listů, detailů a technologických předpisů výrobce s originálními a doporučenými doplňky.**

**Referenční výrobky uvedené na výkresech a v přílohách slouží pouze pro určení standardu a mohou být při dodržení parametrů nahrazeny výběrovým řízením.**

**Veškeré barevné odstíny budou upřesněny stavebníkem v průběhu realizace stavby na základě vzorků.**

# Napojení na stávající dopravní infrastrukturu

Nově navržený přístupový chodník bude přímo navazovat na stávající areálový chodník. Jeho umístění je shodné s původním chodníkem s asfaltovým krytem.

# Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Přístupový chodník svým provozem neprodukuje žádné odpadní látky.

Realizací stavby a jejím užíváním nesmí dojít k znečištění podzemních ani povrchových vod ropnými látkami ani jinými nebezpečnými látkami a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

Případná havárie na strojním zařízení dodavatelů stavby při realizaci stavby bude ihned eliminována a případná zemina kontaminovaná úniky ropných látek bude odvezena na dekontaminaci.

Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace záměru, musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.

# Ochrana dřevin při stavební činnost

Při stavební činnosti bude nutné postupovat v souladu s ČSN 83 9061 "Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích". Veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) v okolí stavby, která nekoliduje s realizací stavby, nesmí být narušena a bude nutno ji chránit před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části, např. dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod. v souladu s výše uvedenou ČSN.

Dřeviny, nacházející se v blízkosti stavby, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. chráněny před poškozováním a ničením (v nadzemní i podzemní části)

# Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Stavební práce musí být během výstavby prováděny dle platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při provádění prací na kanalizačním potrubí, pro zemní práce, pro práce v blízkosti nadzemních a podzemních vedení el. energie, inženýrských sítí a komunikací. Při zemních pracích musí být dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále musí být respektována vyhláška ČÚBP č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a okolní krajinu. Při stavební činnosti bude nutné postupovat v souladu s ČSN 83 9061 "Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích". Veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) v okolí stavby, která nekoliduje s realizací stavby, nesmí být narušena a bude nutno ji chránit před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části, např. dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod. v souladu s výše uvedenou ČSN.

Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit potřebnými ochrannými pomůckami. O seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně zápis v knize hromadných školení. Staveniště bude dobře osvětleno, výkopy budou zajištěny proti pádu do výkopů. Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby. Označení na vstupech, vjezdech a výjezdech ze staveniště bude dle ČSN ISO 3864 (01 8010) "Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky" ve smyslu nařízení vlády č.375/2017 Sb.

Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 a č. 68/2010 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení /převážně kompresory, rýpadla, apod./, která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku.

Dalšími všeobecnými předpisy, jejichž znění je třeba při výstavbě respektovat, jsou zákon č.174/68 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

Při realizaci stavby bude dbáno bezpečnosti, aby nedošlo k sesunutí zeminy a zasypání osob ve výkopu, zvýšená opatrnost při sestupování po žebříku do výkopu, zachycení zemním strojem, pád předmětu do výkopu při práci ve výkopu, manipulace břemen ve výkopu (pád břemen), úraz el. proudem při zemních pracích v blízkosti el. vedení, pohyb v prostoru komunikací se silničním provozem.

Výkopy a staveniště musí být zabezpečené proti možnosti úrazu chodců. Dodavatel je povinen učinit na staveništi taková opatření, aby nemohlo dojít k ohrožení majetku a bezpečnosti cizích osob.

Vypracoval: Ing. Jiří Krasnovský V Kroměříži 10/2021