**VÝPIS PLASTOVÝCH KANALIZAČNÍCH ŠACHET ø 425 mm**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název** | **Množství** | **Jednotka** |
| TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500 | 4 | Ks |
| TELESKOP 425 | 4 | Ks |
| POKLOP LIT. 425/D400 | 3 | Ks |
| TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90° | 3 | Ks |
| POKLOP LIT. 425/B125 | 1 | Ks |
| TEGRA 425 DNO KG 160 SBĚRNÉ T | 1 | Ks |

TABULKA SESTAV ŠACHET

|  |  |
| --- | --- |
| **Šachta Š1** | |
|  | Šachta Š1, TEGRA 425, výška: 0,84 m  Délka šachtové roury po řezu: 420 mm  Součástky:  1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500  1 Ks RF001100 TELESKOP 425  1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400  1 Ks RF010340 TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90° |
| **Šachta Š2** | |
|  | Šachta Š2, TEGRA 425, výška: 0,79 m  Délka šachtové roury po řezu: 350 mm  Součástky:  1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500  1 Ks RF001100 TELESKOP 425  1 Ks RF000330 POKLOP LIT. 425/B125  1 Ks RF010340 TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90° |
| **Šachta Š3** | |
|  | Šachta Š3, TEGRA 425, výška: 1,21 m  Délka šachtové roury po řezu: 770 mm  Součástky:  1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500  1 Ks RF001100 TELESKOP 425  1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400  1 Ks RF010340 TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90° |
| **Šachta Š4** | |
|  | Šachta Š4, TEGRA 425, výška: 1,29 m  Délka šachtové roury po řezu: 840 mm  Součástky:  1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500  1 Ks RF001100 TELESKOP 425  1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400  1 Ks RF010350 TEGRA 425 DNO KG 160 SBĚRNÉ T |

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **šachta** | **typ šachty** | **typ dna** | **DN potr. [mm]** | **materiál potrubí** | **kóta dna [m n.m.]** | **vtok 1 úhel** | **vtok 2 úhel** | **vtok 3 úhel** |
| Š1 | TEGRA 425 | TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90° | 160 | KG DN 160 | 235,46 | 0 | 90 |  |
| Š2 | TEGRA 425 | TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90° | 160 | KG DN 160 | 235,45 | 0 | 90 |  |
| Š3 | TEGRA 425 | TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90° | 160 | KG DN 160 | 235,09 | 0 | 90 |  |
| Š4 | TEGRA 425 | TEGRA 425 DNO KG 160 SBĚRNÉ T | 160 | KG DN 160 | 234,99 | 0 | 180 | 90 |

TABULKA ŠACHET

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **šachta** | **kóta poklopu[m n.m.]** | **kóta odtoku [m n.m.]** | **výška šachty [m]** | **typ šachty** | **typ dna** | **DN potr. [mm]** | **DN šach. roury** | **délka roury [mm]** | **délka žebříku [mm]** |
| Š1 | 236,3 | 235,46 | 0,84 | TEGRA 425 | TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90° | 160 | 425 | 420 |  |
| Š2 | 236,24 | 235,45 | 0,79 | TEGRA 425 | TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90° | 160 | 425 | 350 |  |
| Š3 | 236,3 | 235,09 | 1,21 | TEGRA 425 | TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90° | 160 | 425 | 770 |  |
| Š4 | 236,28 | 234,99 | 1,29 | TEGRA 425 | TEGRA 425 DNO KG 160 SBĚRNÉ T | 160 | 425 | 840 |  |

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **šachta** | **třída zatíž.** | **označení poklopu** | **výš. pokl. [mm]** |
| Š1 | D400 | POKLOP LIT. 425/D400 S TELESKOPEM |  |
| Š2 | B125 | POKLOP LIT. 425/B125 S TELESKOPEM |  |
| Š3 | D400 | POKLOP LIT. 425/D400 S TELESKOPEM |  |
| Š4 | D400 | POKLOP LIT. 425/D400 S TELESKOPEM |  |

VZOROVÉ ŘEZY ŠACHET

Š1, Š3, Š4 - TEGRA 425 POKLOP LIT. 425/D400 S TELESKOPEM



Š2 - TEGRA 425 POKLOP LIT. 425/B125 S TELESKOPEM

