**Doplnění TZ – úpravy kolize stromy a oplocení**

**A.1 Identifikační údaje**

**A.1.1 Údaje o stavbě**

a) název stavby : Oprava oplocení veřejného pohřebiště a vybudování kolumbária na ulici U Studia

v Ostravě

b) místo stavby : Ostrava 700 30 ,ulice U Studia

c) předmět dokumentace : PD Oprava oplocení veřejného oplocení a vybudování kolumbária na

ulici U Studia

**A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi**

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

**b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická**

**osoba podnikající)**

Statutární město Ostrava ,Městský obvod Ostrava – Jih,

Horní 3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

**A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace**

a**) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická**

**osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa**

**sídla (právnická osoba) :**

KUŘIDÉM PROJEKT s.r.o. , Lipová 365, Markvartovice , 747 14 , IČ 27847888 ,

DIČ CZ 27847888 , ČKAIT 1100841

**Technické řešení**

**Úprava oplocení u lípy (severní hranice parcely)**

Původní navržená zeď je přerušena a doplněna rámkem bez základů v délce 4m. Pole nemůže být delší bez středního sloupku - ten by vycházel do těsné blízkosti stromu.

**Upravit patky oplocení u jírovce a lípy (SV roh parcely)**

Původní navržená zeď přes roh je zkrácena a sloupky oplocení se osadí do stávajících otvorů po původních sloupcích. Kořenová struktura stromů tím nebude narušena.

**Upravit skladbu sekcí v kolumbáriu v blízkosti dubu (JV roh parcely)**

V blízkosti stromu bude zrušena jedna sekce kolumbária a volný prostor kolem stromu bude větší než 2 m. V prostoru nebude zámková dlažba ,ale kačírek . Sloupky oplocení se osadí v případě potřeby do stávajících otvorů po původních sloupcích.